# MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY

V základní obrazovce režimu klepněte na klávesu [Textové pole].
V základní obrazovce internetového faxu zobrazíte obrazovku, na níž vyberete typ adresy, klepnutím na klávesu [Textové pole]. Klepněte buď na klávesu [Internet fax] nebo na [Přímé SMTP].
Zadejte adresu cíle

- V režimu zadávání dat vyberte režim cíle a zadejte adresu cíle.
- V případě režimu skenování do síťové složky se objeví obrazovka zadání síťové složky. Viz část „ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY“.

- Mezi poli [Komu], [Cc] a [Bcc] se přepnete klepnutím na klávesu .
- V případě, že je v [Systémových nastaveních] povolena volba [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skryté kopie] → [Povolit skrytou kopii], můžete zvolit [Bcc].
- V režimu internetového faxu se objeví obrazovka žádosti o zprávu příjmu v případě, že je v [Systémových nastaveních] povolena volba [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení odeslání]→Zapnutí/vypnutí zprávy příjmu I-Faxu. Chcete-li přijmout zprávu, klepněte na klávesu [Ano]. Pokud ne, klepněte na klávesu [Ne]. (Při použití možnosti Přímé SMTP potvrzení přenosu neprobíhá.)

Na začátek stránky