# RAZÍTKOVÁNÍ SKENOVANÝCH ORIGINÁLŮ(OVĚŘOVACÍ RAZÍTKO)

## Přehled

Tato funkce orazítkuje každý originál, který se skenuje pomocí automatického podavače dokumentů. Umožňuje tak ověřit správné naskenování všech originálů.

- Chcete-li použít funkci ověřovacího razítka, je nutné mít nainstalovánu volitelnou razítkovací jednotku.
- Při skenování oboustranných originálů se přední strana originálu orazítkuje dvakrát.
- Dojde-li během skenování k chybě, může být orazítkován originál, který nebyl naskenován.
- Jestliže značka O, která se tiskne na originály, začne blednout, vyměňte kazetu s razítkem.
  Další informace k postupu výměny kazety s razítkem najdete v části VÝMĚNA KAZETY S RAZÍTKEM.

## Ovládání

Umístěte originály do automatického podavače dokumentů.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ověřovací razítko] na panelu akcí nebo na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Ověřovací razítko].
Zaškrtne se příslušná ikona nebo políčko.
Klepnete-li na klávesu [Ostatní], po dokončení nastavení klepněte na klávesu [Zpět].
Zrušení nastavení ověřovacího razítka:
Zaškrtnutí zrušíte klepnutím na klávesu [Ověřovací razítko] na panelu akcí nebo na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Ověřovací razítko].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
Na začátek stránky