# KOPÍROVÁNÍ TITULKŮ NA ŠTÍTKOVÝ PAPÍR(ŠTÍTKOVÁ KOPIE)

## Přehled

Vložte listy tabelačního papíru do pomocného zásobníku a zhotovte štítkovou kopii.
Připravte si příslušné originály pro štítkové kopie.
Vztah mezi originály a štítkovým papírem
Štítkové kopírování s levou vazbou

Originály | Vložení originálů | Zakládání štítkového papíru
--- | --- | ---

Štítkové kopírování s pravou vazbou

Originály | Vložení originálů | Zakládání štítkového papíru
--- | --- | ---

Štítková kopie musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
Změna šířky posunutí výchozího obrazu pro štítkové kopírování:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení kopie] → [Počáteční nastavení štítkové kopie].
Výchozí šířka posunutí obrazu může být nastavena od 0 mm do 20 mm (0" do 5/8"). Výchozí nastavení výrobce je 10 mm ("1/2").

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Štítková kopie].
Klepněte na klávesu [Zap.].
Nastavuje šířku posunutí obrazu (šířka štítku).

- Klepněte na zobrazení číselné hodnoty znázorňující šířku posunutí obrazu a pomocí číselných kláves zadejte šířku posunutí.
- Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy .

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení kopírování štítku:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Založte štítkový papír.
Pokud používáte pomocný zásobník, vložte papír tiskovou stranou dolů.
Vložte papír tak, aby strany se štítky vstupovaly do přístroje jako první.
Po vložení štítkového papíru do pomocného zásobníku nakonfigurujte nastavení pomocného zásobníku způsobem popsaným v části KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM.
Šířka štítkového papír může být až A4 (210 mm) plus 20 mm (nebo papír 8-1/2" x 11" (8-1/2") plus 5/8").
Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky