# VKLÁDÁNÍ VLOŽENÝCH LISTŮ MEZI TRANSPARENTNÍ FÓLIE(PROKLADY FÓLIÍ)

## Přehled

Při kopírování na transparentní fólie se listy mohou lepit k sobě působením statické elektřiny.
Funkci prokladu fólií lze použít pro automatické vkládání listu papíru mezi jednotlivé listy transparentní fólie, aby se s nimi lépe manipulovalo.
Na vložené listy je možné také kopírovat.
Při oboustranném kopírování lze použít pouze režim „2-str. na 1-str.“.

- V tomto režimu nelze zadat počet kopií.
- Transparentní fólie lze vkládat pouze do pomocného zásobníku.

## Ovládání

Umístěte transparentní fólii do pomocného zásobníku lícem dolů a vložte listy transparentní fólie.
Po vložení transparentní fólie nakonfigurujte nastavení pomocného zásobníku.

- KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM

Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Proklady fólií].
Klepněte na klávesu [Zap.].
Při zhotovování kopie na vložené listy zaškrtněte pole [Kopírovat také na proklady] .
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení prokladů fólií:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky