# MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ PRO KOPÍROVÁNÍ(MAZÁNÍ)

## Přehled

Funkce mazání se používá pro mazání stínů kolem okrajů kopií, které se vyskytují při kopírování tlustých originálů nebo knih.
Použijete-li s mazáním také nastavení měřítka, změní se šířka mazání podle nastaveného měřítka. Tato funkce smaže části obrazu v místech, kde se obvykle formují stíny. Stíny však nedetekuje a nemaže jen stíny.
Při kopírování tlusté knihy

Bez funkce mazání | S funkcí mazání
--- | ---

Režimy mazání
Použijete-li s mazáním také nastavení měřítka, změní se šířka mazání podle nastaveného měřítka.
Pokud je nastavení šířky vymazání 20 mm (1") a obraz zmenšíte na 50 %, šířka mazání bude 10 mm (1/2").
Změna výchozího nastavení šířky mazání:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení kopie] → [Nastavení šířky mazání].
Výchozí nastavení výrobce je 10 mm (2/5"). Výchozí nastavení posunutí okraje může být nastaveno od 0 mm do 20 mm (0" do 1"). Výchozí nastavení výrobce je 10 mm (1/2"). Změněné nastavení se také použije pro výběr režimu nastavení [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení šířky mazání].

## Ovládání

Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vymazat].
Klepněte na zaškrtávací pole okraje, který chcete vymazat, a pak zadejte polohu vymazání.
Zkontrolujte, zda je zvolené zaškrtávací pole nastaveno na .
Pokud klepnete na klávesu [Určete rámeček], jsou zaškrtávací pole [Nahoru], [Dolů], [Vlevo] a [Vpravo] nastavena na .
Pokud klepnete na klávesu [Určete rámeček + střed], všechna pole budou zaškrtnuta ().
Chcete-li skenovat oboustranný originál a mažete okraje jedné ze tří stran – horní, dolní, vlevo a vpravo na přední straně, určete okraj pro vymazání na obrácené straně.

- Když nastavíte zaškrtávací pole [Obrátit pozici mazání zadní strany.] na , vymaže se okraj protilehlý k okraji vymazanému na přední straně.
- Když nastavíte zaškrtávací pole [Obrátit pozici mazání zadní strany] na , vymaže se okraj ve stejné poloze, jako na přední straně.

Určete šířku mazání.

- Klepněte na zobrazení číselné hodnoty indikující oblast posunutí okraje na přední a zadní straně a zadejte oblast pomocí číselných kláves.
- Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy .

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení mazání:
Klepněte na klávesu [Smazat].
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky