# PAPÍR SE ZASEKL

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Nezůstaly v přístroji útržky papíru? | Zkontrolujte, zda je vyjmut všechen papír. – ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ
Není v zásobníku příliš mnoho papíru? | Ujistěte se, že stoh listů v zásobníku nesahá nad indikační čáru.
Podává se více listů najednou? | Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte.
Používáte papír mimo povolené parametry? | Používejte papír doporučený společností SHARP. Použití papíru určeného pro jiné modely nebo speciálního papíru, který není podporován, může způsobit zasekávání, ohnutí nebo šmouhy na papíru. – Část SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ve Stručné příručce Informace o zakázaných a nedoporučovaných typech papíru najdete v části POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU.
Je papír v zásobníku navlhlý? | Pokud nebudete papír v zásobníku delší dobu používat, vyjměte ho ze zásobníku a uložte zabalený na tmavém suchém místě.
Jsou vodítka pomocného zásobníku nastavena podle šířky papíru? | Upravte vodítka pomocného zásobníku podle šířky papíru.
Je vytaženo prodlužovací vodítko pomocného zásobníku? | Vkládáte-li papír velké velikosti, vytáhněte prodlužovací vodítko.
Je podávací válec pomocného zásobníku špinavý? | Očistěte povrch podávacího válce pomocného zásobníku. – ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU
Je vložen papír formátu A5 (5 1/2" x 8 1/2")? | Při vkládání papíru velikosti A5 (5 1/2" x 8 1/2") jej umístěte horizontálně (A5R (5 1/2" x 8 1/2"R)).
Je zadána velikost papíru? | Používáte-li nestandardní velikost, nezapomeňte zadat velikost papíru. Je-li velikost papíru vloženého do zásobníku změněna, nezapomeňte zkontrolovat nastavení velikosti papíru. Režim nastavení → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]
Přidali jste papír do pomocného zásobníku? | Když přidáváte papír, vyjměte všechen papír zbývající v pomocném zásobníku, přidejte jej ke vkládanému papíru a vložte jako jeden stoh. Je-li papír přidán bez vyjmutí zbývajícího papíru, může dojít k zaseknutí.

Na začátek stránky