# SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.
V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídavných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
Stav počítadla
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Stav počítadla
| - | Ano | Ano
| Počet úloh
| - | Ano | Ano
| Počet zařízení
| - | Ano | Ano

Výchozí nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Výchozí nastavení
| Ano | Ano
| Nastavení hodin
|  | Ano | Ano
| Nastavení časového pásma
| - | Ano | Ano
| Nastavení data a času
| - | Ano | Ano
| Synchronizace s internetovým čas. serverem
| Vypnuto | Ano | Ano
| Nastavení letního času
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Zvolte typ nastavení
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Čas počátku
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Čas konce
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Upravovaný čas
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Formát data
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Výběr klávesnice
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano

Tisk seznamu (uživatel)
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Tisk seznamu (uživatel)
| Ano | Ano
| Seznam všech vlastních nastavení
| - | Ano | Ano
| Zkušební stránka tiskárny
| - | Ano | Ano
| Seznam adres odesílatelů
| - | Ano | Ano
| Seznam složky registrace dokumentů
| - | Ano | Ano

Nastavení zásobníku
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení zásobníku
| Ano | Ano
| Auto přepínání zásobníků
| Zapnuto | Ano | Ano
| Zásobník 1
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Zásobník 2*1、*2
| Ano | Ano
| Zásobník 3*1、*2
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec)*2 | Ano | Ano
Běžný, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Zásobník 4*1、*2
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec)*2 | Ano | Ano
Běžný, A4 (8-1/2" x 11")*3
| Zásobník 5*3
| Běžný, A4 (8 1/2" x 11") | Ano | Ano
| Pomocný
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Zvolte podobné vel. pro autodetekci
| Auto – AB: 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13") Auto – palec: 8 1/2" x 14" | Ano | Ano
| Registrace vlastní velikosti (pomocný zásobník)
| Vlastní 1 až 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ano | Ano

*1 Je-li nainstalována zásuvka zásobníku papíru.
*2 Je-li nainstalován velkokapacitní zásobník.
Registrace typu papíru
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Registrace typu papíru
| - | Ano | Ano

Příjem/předání faxových dat
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Příjem/předání faxových dat*1,*2
| Ano | Ano
| Nastavení internetového faxu*1
| Ano | Ano
| Zahájení příjmu
| - | Ano | Ano
| Klávesa manuálního příjmu na počáteční obrazovce
| Zapnuto | Ano | Ano
| Předání přijatých dat
| - | Ano | Ano

*1 Když je nainstalován rozšiřující modul Internet fax.

*2 Je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

Nastavení stavu tiskárny
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení stavu tiskárny
| Ano | Ano
| Výchozí nastavení
| Ano | Ano
| Kopie
| 1 sada kopií | Ano | Ano
| Orientace
| Na výšku | Ano | Ano
| Standardní velikost papíru
| A4 (8 1/2" x 11") | Ano | Ano
| Výchozí výstupní zásobník
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Výchozí typ papíru
| Běžný papír | Ano | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| 600 dpi (vysoká kvalita) | Ano | Ano
| Vypnout tisk prázdných stránek
| Vypnuto | Ano | Ano
| Tloušťka čáry
| 5 | Ano | Ano
| Oboustranný tisk
| 1stranný | Ano | Ano
| Barevný režim
| Auto | Ano | Ano
| Tisk N:1
| 1:1 | Ano | Ano
| Přizpůsob. na stránku
| Zapnuto | Ano | Ano
| Výstup
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Tisk po jednotkách
| Zapnuto | Ano | Ano
| Poloha svorky
| Vypnuto | Ano | Ano
| Děrování
| Vypnuto | Ano | Ano
| Rychlý soubor
| Vypnuto | Ano | Ano
| Nastavení PCL
| Ano | Ano
| Nastavení sady symbolů PCL
| PC-8 | Ano | Ano
| Nastavení fontu PCL
| Interní font, 0: Courier | Ano | Ano
| Kód PCL posunu řádku
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ano | Ano
| Šířka A4
| Vypnuto | Ano | Ano
| Nastavení funkce PostScript
| Ano | Ano
| Chyba tisku PS
| Vypnuto | Ano | Ano
| Binární zpracování
| Vypnuto | Ano | Ano

Řízení ukládání dokumentů
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Řízení ukládání dokumentů
| - | Ano | Ano

Kontrola USB zařízení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kontrola USB zařízení
| - | Ano | Ano
| Rozpoznaná zařízení
| - | Ano | Ano
| Ovladač
| - | Ano | Ano

Nastavení ovládání
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Režim zvětšeného zobrazení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zvuk při doteku kláves
| Střední | Ne | Ano
| Zvuk při doteku kláves v počátečním bodě
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení automatického vymazání
| 60 sekund | Ne | Ano
| Zrušení časovače automatického vymazání
| Vypnuto | Ne | Ano
| Volba doby zobrazení hlášení
| 6 sekund | Ne | Ano
| Nastavení jazyka displeje MFP
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Výchozí nastavení zobrazení
| Výchozí obrazovka | Ne | Ano
| Zobrazit menu Oblíbené jako výchozí
| Vypnout | Ne | Ano
| Zobrazení displeje panelu akcí dle výchozího nastavení
| Zapnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přednostní operace úlohy
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí obejití tisku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení ovládání klávesami
| 0,0 sekund | Ne | Ano
| Vypnutí automatického opakování klávesy
| Vypnuto | Ne | Ano
| Čas pro akceptování zadání klávesou dlouhého stisknutí
| 0,5 sekund | Ne | Ano
| Nastavení intervalu poklepání
| 0,5 sekund | Ne | Ano
| Vypnutí přizpůsobení času
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí režimu Obálky/proklady
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavit prioritu klávesnice*1
| Softwarová klávesnice*1 | Ne | Ano
| Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Povolit odkaz na aktuální umístění
| Zapnuto | Ne | Ano
| Funkce eko doporučení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení počátečního počtu originálů
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Uspořádat čísla ve vzestupném pořadí od horního levého rohu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení vzorku zobrazení multifunkční tiskárny
| Vzorek 1 | Ne | Ano
| Nastavení náhledu
| Ne | Ano
| Nastavení kontroly obrazu přijatých dat*3,*4
| Vypnuto | Ne | Ano
| Výchozí seznam/zobrazení miniatur
| Ne | Ano
| Přijetí dat faxu / I-Faxu
| Miniatura | Ne | Ano
| Vyhledávání souboru archivace dokumentu
| Ne | Ano
| Hlavní složka / složka rychlého souboru
| Seznam | Ne | Ano
| Vlastní složka
| Seznam | Ne | Ano
| Nastavení dálkového ovládání
| Ne | Ano
| Dálkové softwarové ovládání
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano
| Obsluha ze zadaného PC
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Název hostitele nebo IP adresa PC
| - | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano
| Obsluha uživatelem, který má heslo
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobr. v PC i v MFP | Ne | Ano
| Nastavení souborů Cookie
| Neuloženo | Ne | Ano
| Zakažte odesílání současně s kopírováním.
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakažte odesílání současně s tiskem.
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení šablony soft klávesnice
| - | Ne | Ano
| Nastavení vlastních kláves*2
| Ne | Ano
| Kopie
| Ne | Ano
| Vlastní 1
| Soubor | Ne | Ano
| Vlastní 2
| Rychlý soubor | Ne | Ano
| Vlastní 3
| - | Ne | Ano
| Skener
| Ne | Ano
| Vlastní 1
| Přehled adres | Ne | Ano
| Vlastní 2
| Soubor | Ne | Ano
| Vlastní 3
| Rychlý soubor | Ne | Ano
| Internet fax*3
| Ne | Ano
| (Stejné jako skenování)
| Ne | Ano
| Prohledávání paměti USB
| Ne | Ano
| Vlastní 1
| - | Ne | Ano
| Vlastní 2
| - | Ne | Ano
| Vlastní 3
| - | Ne | Ano
| Zadávání dat*4
| Ne | Ano
| (Stejné jako skenování)
| Ne | Ano
| Nastavení výchozí obrazovky*2
| - | Ne | Ano
| Klávesa režimu Nastavit zobrazení
| Zobrazit klávesy režimů na obrazovce
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zobrazení kláves režimů
| Ne | Ano
| Kopie
| Zapnuto | Ne | Ano
| Odeslání obrazu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Ukládání dokumentů
| Zapnuto | Ne | Ano
| Sharp OSA
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zobrazit klávesy režimů v základním okně
| Zapnuto | Ne | Ano

*1 Není-li nainstalována externí klávesnice. : Softwarová klávesnice
*2 Nelze nastavit v přístroji. Lze nastavit v režimu nastavení (webová verze).
*3 Je-li nainstalován rozšiřující modul Internet fax
*4 Je-li nainstalován modulu integrace aplikace
Ovládání zařízení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ovládání zařízení
| Ne | Ano
| Nastavení detektoru orig. vel.
| Ne | Ano
| Kombinace detekované velikosti originálu
| AB-1 (Palec – 1) | Ne | Ano
| Zrušit detekci na skle pro dokumenty
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakázání podavače dokumentů
| Vypnuto | Ne | Ano
| Režim podávání originálů
| Vše vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování duplexu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout velkokapacitní kazetu*1
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování dodatečné papírové zásuvky*2
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakázání nastavení zásobníku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí finišeru*3
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zákaz odsazení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí sešívačky*3
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení pozice sešívání vazby*4
| 0,0 mm (1/2") | Ne | Ano
| Vypnutí děrování*5
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí barevného režimu*6
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení automatické volby papíru
| Běžný papír | Ne | Ano
| Nastavení tandemového připojení
| Ne | Ano
| IP adresa podřízeného zařízení
| 0.0.0.0 | Ne | Ano
| Číslo portu
| 50001 | Ne | Ano
| Vypnutí režimu hlavního přístroje
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí režimu podřízeného přístroje
| Vypnuto | Ne | Ano
| Detekovat standardní v automatickém barevném režimu
| 3 | Ne | Ano
| Nastavení registrace
| - | Ne | Ano
| Optimalizace pevného disku
| - | Ne | Ano
| Režim čistění fixace
| - | Ne | Ano
| Nastavení řízení fixace
| Ne | Ano
| Gramáž papíru
| 60 až 89 g/m2 (16 až 23 lbs) | Ne | Ano
| Tisky seznamů
| Jednostranný | Ne | Ano
| Omezení černých pruhů
| Vypnout | Ne | Ano
| Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.
| Vypnout | Ne | Ano

*1 Je-li instalován velkokapacitní zásobník
*2 Je-li instalována zásuvka zásobníku papíru
*3 Je-li instalován finišer vazby nebo finišer
*4 Je-li instalován finišer vazby
*5 Je-li instalován děrovací modul
*6 Když nastane problém s barvami
Nastavení funkcí Kopie
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení funkcí Kopie
| Ne | Ano
| Nastavení počátečního stavu
| Ne | Ano
| Barevný režim
| Plnobarevný | Ne | Ano
| Zásobník
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Typ expozice
| Auto | Ne | Ano
| Měřítko
| 100% | Ne | Ano
| Oboustranná Kopie
| 1str. na jednostranný | Ne | Ano
| Výstup
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Nastavení kopírování
| Ne | Ano
| Úprava expozice kopie
| Ne | Ano
| Barva
| 5 | Ne | Ano
| ČB
| 5 | Ne | Ano
| Nastavení otočení kopie
| Otočená kopie | Ne | Ano
| Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka
| - | Ne | Ano
| Nastavení maximálního počtu kopií
| 999 | Ne | Ano
| Počáteční nastavení posunu okraje
| Ne | Ano
| Strana 1
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Strana 2
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Nastavení šířky mazání
| Ne | Ano
| Šířka odsazení okraje
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Šířka odsazení středu
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Nastavení kopie karty
| Ne | Ano
| Velikost originálu
| X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Ne | Ano
| Přizpůsob. na stránku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Automatické sešívání vazby*
| Zapnuto | Ne | Ano
| Počáteční nastavení štítkové kopie
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Zablokovat registraci/smazání programu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí automatické volby papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení automatického výběru zásobníku podávajícího papír
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování registrace vlastního obrazu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během kopírování
| Vypnuto | Ne | Ano
| ČB režim skenování podavače dokumentů 600 dpi x 600 dpi
| Vypnuto | Ne | Ano
| Rychlé černobílé snímání ze skla pro dokumenty
| Zapnuto | Ne | Ano
| Funkce automatického vymazání před kopírováním
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení barev
| Ne | Ano
| Počáteční nastavení vyvážení barev
| Výchozí stav výrobce | Ne | Ano
| Automatická kalibrace barev
| - | Ne | Ano

* Je-li nainstalován finišer vazby
Nastavení tiskárny
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení tiskárny
| Ne | Ano
| VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
| Ne | Ano
| Zakázat tisk stránky s upozorněním
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zakázat tisk zkušební stránky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Automatická změna velikosti A4/Letter
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Úroveň sytosti tisku
| Ne | Ano
| Barva
| 3 | Ne | Ano
| ČB
| 3 | Ne | Ano
| Nastavení expozice CMYK
| Vše 0 | Ne | Ano
| Nastavení pomocného zásobníku
| Ne | Ano
| Povolit velikost zjištěného papíru v pomocném zásobníku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Povolit typ zjištěného papíru v pomocném zásobníku
| Zapnuto | Ne | Ano
| Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Řazení úloh do fronty
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zakázat přímý tisk USB paměti
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během tisku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení rozhraní
| Ne | Ano
| Režim hexadecimálního výpisu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Časový limit I/O
| 60 sekund | Ne | Ano
| Aktivovat USB port
| Zapnuto | Ne | Ano
| Emulační přepínání USB portu
| Auto | Ne | Ano
| Aktivovat síťový port
| Zapnuto | Ne | Ano
| Emulační přepínání síťového portu
| Auto | Ne | Ano
| Metoda přepínání portu
| Přepnutí na konci úlohy | Ne | Ano
| Automatická kalibrace barev
| - | Ne | Ano

Nastavení odeslání obrazu
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení odeslání obrazu
| Ne | Ano
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Výchozí nastavení
| Ne | Ano
| Podržet nastavení po nějakou dobu po dokončení snímání.
| Vypnuto | Ne | Ano
| Výchozí nastavení zobrazení
| E-mail | Ne | Ano
| Výchozí volba adresáře
| Ne | Ano
| Použít pouze adresy režimů odesílání
| Zapnuto | Ne | Ano
| Kategorie zobrazená jako výchozí
| Žádné | Ne | Ano
| Zobrazení všech typů adres bez ohledu na aktuálně zobrazený režim.
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zvětšit adresář
| Zapnuto | Ne | Ano
| Orientace obrazu
| Na výšku | Ne | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| Ne | Ano
| Obecný skener
| Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 200 dpi | Ne | Ano
| E-mail
| Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 200 dpi | Ne | Ano
| Internet fax*1
| Při uložení použít sadu rozlišení: Vypnuto, 200 X 100 dpi | Ne | Ano
| Výchozí nastavení expozice
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí typ obrazu originálu
| Text | Ne | Ano
| Ostrost
| 3 | Ne | Ano
| Kontrast
| 3 | Ne | Ano
| Odeslat stejný obraz jako v režimu Fax/I-Fax
| Vypnuto | Ne | Ano
| Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení zvuku dokončení skenování
| Střední | Ne | Ano
| Vypnout přepínání pořadí zobrazení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení podržení pro přijatá tisková data
| Vypnuto | Ne | Ano
| Přednastavené ověřovací razítko*2
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení šířky mazání
| Ne | Ano
| Šířka odsazení okraje
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Šířka odsazení středu
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Časově určený výstup přijatých dat
| Vypnuto | Ne | Ano
| Povolit/zakázat nastavení
| Ne | Ano
| Nastavení zákazu registrace
| Ne | Ano
| Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle na webové stránce*2
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zablokování registrace všech položek programu
| Vypnout | Ne | Ano
| Zablokovat registraci/smazání programu
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci paměťové schránky
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle pomocí vyhledání globální adresy*3
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci pomocí nástrojů Network Scanner Tools*3
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování přeposílání po síti
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení zákazu přenosu
| Ne | Ano
| Zakázat možnost [Znovu odeslat] v režimu odeslání obrazu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout výběr z adresáře
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zakázat odeslání PC-I-faxu*1
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení vlastního čísla a jména
| Ne | Ano
| Registrace dat odesílatele
| - | Ne | Ano
| Registrace volby vlastního jména
| - | Ne | Ano
| Nastavení skenování
| Ne | Ano
| Nastavení skenování
| Ne | Ano
| Výchozí sada odesílatele
| - | Ne | Ano
| Nastavení výchozího barevného režimu
| Ne | Ano
| Obecný skener
| (Žádná položka)
| Auto | Ne | Ano
| (Žádná položka)
| Stupně šedi | Ne | Ano
| Zakázat změnu ČB nastavení v automatickém režimu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Společné pro e-maily
| (Žádná položka)
| Auto | Ne | Ano
| (Žádná položka)
| Stupně šedi | Ne | Ano
| Zakázat změnu ČB nastavení v automatickém režimu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení počátečního formátu souboru
| Obecný skener
| Ne | Ano
| Typ souboru
| PDF | Ne | Ano
| Černobílý
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Zvýr. černé znaky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Určité stránky v souboru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Počet stran
| 1 | Ne | Ano
| E-mail
| Ne | Ano
| Typ souboru
| PDF | Ne | Ano
| Černobílý
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Určité stránky v souboru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Počet stran
| 1 | Ne | Ano
| Režim komprese při vysílání
| Ne | Ano
| Černobílý
| MH (G3) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Zvýr. černé znaky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh (e-mail)
| Neomezeno | Ne | Ano
| Maximální velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)
| Neomezeno | Ne | Ano
| Nastavení skryté kopie
| Ne | Ano
| Povolit skrytou kopii
| Vypnuto | Ne | Ano
| Na stavové obrazovce zobrazit adresu skryté kopie
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakázat funkci skenování
| Ne | Ano
| PC skenování
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení výchozí adresy
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení internetového faxu*1
| Ne | Ano
| Výchozí nastavení
| Ne | Ano
| Automatické probuzení tisku
| Zapnuto | Ne | Ano
| Nastavení komprese
| MH (G3) | Ne | Ano
| Nastavení hlasitosti reproduktoru
| Ne | Ano
| Signál přijetí
| Střední | Ne | Ano
| Signál chyby komunikace
| Střední | Ne | Ano
| Originální tisk na hlášení o transakci
| Vytisknout pouze záznamy chyb | Ne | Ano
| Vybrané nastavení tisku zprávy přenosu
| Ne | Ano
| Jednotlivé posílání
| Vytisknout pouze záznamy chyb | Ne | Ano
| Odesílání oběžníku
| Vytisknout všechny zprávy | Ne | Ano
| Přijímání
| Netisknout | Ne | Ano
| Vybrané nastavení tisku zprávy činnosti
| Ne | Ano
| Automatický tisk při plné paměti
| Vypnuto | Ne | Ano
| Tisknout denně v určeném čase
| Vypnuto | Ne | Ano
| Tisk textu Zvolte nastavení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení odeslání
| Ne | Ano
| Zapnutí/vypnutí zprávy příjmu I-Faxu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení čas. limitu žádosti o zprávu příjmu I-Faxu
| 1 hodina | Ne | Ano
| Počet pokusů opakovaného odeslání z důvodu chyby příjmu
| Dvakrát | Ne | Ano
| Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh
| Neomezeno | Ne | Ano
| Nastavení rotace odesílání
| Vše zapnuto | Ne | Ano
| Tisk čísla stránky na přijímači
| Zapnuto | Ne | Ano
| Opakované volání v případě obsazené linky
| Opakované volání Počet opakování: 2, Interval: 3 minuty | Ne | Ano
| Opakované volání v případě chyby komunikace
| Opakované volání Počet opakování: 1, Interval: 3 minuty | Ne | Ano
| Nastavení přijetí
| Ne | Ano
| Nastavení auto zmenšení příjmu
| Zapnuto | Ne | Ano
| Nastavení duplexního příjmu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavte adresu pro předání dat
| - | Ne | Ano
| Přímé SMTP
| Vypnuto | Ne | Ano
| Přidejte název hostitele nebo IP adresu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Název host. nebo adr. IP
| - | Ne | Ano
| Zmenšení tisku příjmu velikosti dopisu*4
| Vypnuto | Ne | Ano
| Tisk data a času přijetí
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zmenšit příjem velikosti A3*4
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení časového limitu komunikace POP3
| 60 sekund | Ne | Ano
| Nastavení intervalu kontroly příjmu
| 5 min. | Ne | Ano
| Nastavení výstupu faxu
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Počet tisků
| - | Ne | Ano
| Nastavení sešívání
| - | Ne | Ano
| Nastavení přijímané/odmítané pošty a názvů domén
| Ne | Ano
| Nastavení přijímané/odmítané pošty a názvů domén
| Všechny neplatné | Ne | Ano

*1 Je-li nainstalován rozšiřující modul internetového faxu.
*2 Je-li nainstalována jednotka ověřovacího razítka.
*3 Je-li povolena síť
*4 Tato funkce není k dispozici v některých zemích a oblastech.
Nastavení ukládání dokumentů
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení ukládání dokumentů
| Ne | Ano
| Nastavení výchozího režimu
| Režim sdílení | Ne | Ano
| Nastavení metody třídění
| Datum | Ne | Ano
| Nastavení oprávnění administrátora
| Ne | Ano
| Smazat Soubor
| Vypnuto | Ne | Ano
| Smazat Složku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Změnit heslo
| Vypnuto | Ne | Ano
| Smazat všechny rychlé soubory
| Ne | Ano
| Smazat nyní
| - | Ne | Ano
| Při zapnutí smazat rychlé soubory
| Zapnuto | Ne | Ano
| Orientace obrazu
| Na výšku | Ne | Ano
| Nastavení výchozího barevného režimu
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí nastavení expozice
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí typ obrazu originálu

Text Ne Ano

| Nastavení počátečního rozlišení

600 X 600 dpi Ne Ano

| Nastavení měřítka komprese barevných dat

Střední Ne Ano

| Nastavení zvuku dokončení skenování

Střední Ne Ano

| Výchozí výstupní zásobník*1

Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje Ne Ano

| Zablokování opětovného tisku text/razítko

Vypnuto Ne Ano

| Nastavení sériového tisku

Ne Ano

| Volba [Všichni uživatelé] není povolena.

Zapnuto Ne Ano

| Volba [Neznámý uživatel] není povolena.

Zapnuto Ne Ano

| Nastavení šířky mazání

Ne Ano

| Šířka odsazení okraje

10 mm (1/2") Ne Ano

| Šířka odsazení středu

10 mm (1/2") Ne Ano

| Nastavení kopie karty

Ne Ano

| Velikost originálu

X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") Ne Ano

| Přizpůsobit uložené velikosti

Vypnuto Ne Ano

| Nastavení možnosti uložit/smazat po tisku souboru

Uložit Ne Ano

| Nastavení skenování na externí paměť

Ne Ano

| Nastavení výchozího barevného režimu

Text Ne Ano

| Nastavení počátečního formátu souboru

PDF Ne Ano

| Černobílý

MMR (G4) Ne Ano

| Barva / stupně šedi

Ne Ano

| Poměr komprese

Střední Ne Ano

| Zvýraznit černá písmena

Vypnuto Ne Ano

| Určité stránky v souboru

Vypnuto Ne Ano

| Výchozí nastavení expozice

Auto Ne Ano

| Výchozí typ obrazu originálu

Auto Ne Ano

| Nastavení počátečního rozlišení

200 X 200 dpi Ne Ano

| Zablokovat ukládání na externí paměť

Vypnuto Ne Ano

| Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC

Ne Ano

| Černobílý

Ne Ano

| Režim komprese

MMR (G4) Ne Ano

| Barva / stupně šedi

Ne Ano

| Poměr komprese

Střední Ne Ano

| Kopie

Vypnuto Ne Ano

| Použít rozlišení při provádění úlohy

Vypnuto Ne Ano

| Tiskárna

Vypnuto Ne Ano

| Použít rozlišení při provádění úlohy

Vypnuto Ne Ano

| Skener

Vypnuto Ne Ano

| Použít rozlišení při provádění úlohy

Vypnuto Ne Ano

| Internet Fax

Vypnuto Ne Ano

| Použít rozlišení při provádění úlohy

Vypnuto Ne Ano

| Skenovat na HDD

Vypnuto Ne Ano

| Použít rozlišení při provádění úlohy

Vypnuto Ne Ano

| Výstupní nastavení dokumentu

Ne Ano

| Tisk

Ne Ano

| Kopie

Zapnuto Ne Ano

| Tiskárna

Zapnuto Ne Ano

| Sken odeslán

Vypnuto Ne Ano

| Internet Fax odeslán (včetně PC-I-Fax) *2

Vypnuto Ne Ano

| Skenovat na HDD

Zapnuto Ne Ano

| Sken odeslán

Ne Ano

| Kopie

Vypnuto Ne Ano

| Tiskárna

Vypnuto Ne Ano

| Sken odeslán

Zapnuto Ne Ano

| Internet Fax odeslán (včetně PC-I-Fax) *2

Vypnuto Ne Ano

| Skenovat na HDD

Zapnuto Ne Ano

| Internet Fax odeslán*2

Ne Ano

| Kopie

Vypnuto Ne Ano

| Tiskárna

Vypnuto Ne Ano

| Sken odeslán

Vypnuto Ne Ano

| Internet Fax odeslán (včetně PC-I-Fax)

Zapnuto Ne Ano

| Skenovat na HDD

Vypnuto Ne Ano

| Automatické vymazání nastavení souborů

Všechny neplatné Ne Ano

| Zákaz ukládání na externí paměťové zařízení

*1 Je-li nainstalována jednotka výstupního zásobníku.
*2 Je-li nainstalován rozšiřující modul internetového faxu.
Tisk seznamu (administrátor)
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Tisk seznamu (administrátor)
| Ne | Ano
| Seznam nastavení administrátora
| - | Ne | Ano
| Zpráva aktivity posílání obrazů
| - | Ne | Ano
| Seznam příjmu/předání dat
| - | Ne | Ano
| Seznam webových nastavení*1
| - | Ne | Ano
| Seznam sad metadat*2
| - | Ne | Ano

*1 Je-li povolena síť
*2 Je-li nainstalován modulu integrace aplikace
Nastavení Sharp OSA
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení Sharp OSA
| Ne | Ano
| Nastavení externího účtu*1
| Ne | Ano
| Ovládání externího účtu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Povolit ověření externím serverem
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení ovladače USB*2
| Ne | Ano
| Externí klávesnice
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Čtečka/zapisovač karet
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Paměť USB
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Úroveň šifrování
| Žádné | Ne | Ano
| Nastavení priority úloh
| - | Ne | Ano

*1 Je-li instalován modul externího účtu
*2 Je-li instalován modul externího účtu nebo modul komunikace s aplikací
Povolit/zakázat nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| POVOLIT/ZAKÁZAT NASTAVENÍ
| Ne | Ano
| Nastavení stavu tiskárny
| Ne | Ano
| Vypnout tisk prázdných stránek
| Vypnuto | Ne | Ano
| Kontrola uživatele
| Ne | Ano
| Zakázaní tisku neplatným uživatelem
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Zrušení časovače automatického vymazání
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přednostní operace úlohy
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí obejití tisku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí automatického opakování klávesy
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přizpůsobení času
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí režimu Obálky/proklady
| Vypnuto | Ne | Ano
| Ovládání zařízení
| Ne | Ano
| Zakázání podavače dokumentů
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování duplexu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout velkokapacitní kazetu*1
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování dodatečné papírové zásuvky*2
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakázání nastavení zásobníku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí finišeru*3
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zákaz odsazení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí sešívačky*3
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí děrování*4
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí barevného režimu*5
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí režimu hlavního přístroje
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí režimu podřízeného přístroje
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení funkcí Kopie
| Ne | Ano
| Zablokovat registraci/smazání programu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí automatické volby papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování registrace vlastního obrazu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během kopírování
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení tiskárny
| Ne | Ano
| Zakázat tisk stránky s upozorněním
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zakázat tisk zkušební stránky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku z USB paměti
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během tisku
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení odeslání obrazu
| Ne | Ano
| Vypnout přepínání pořadí zobrazení
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení zákazu registrace
| Ne | Ano
| Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle na webové stránce*6
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zablokovat registraci/smazání programu
| Ne | Ano
| Zablokování registrace všech položek programu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout registraci paměťové schránky
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle pomocí vyhledání globální adresy*6
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci pomocí nástrojů Network Scanner Tools*6
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování přeposílání po síti*6
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení zákazu přenosu
| Ne | Ano
| Zakázat možnost [Znovu odeslat] v režimu odeslání obrazu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Vypnout výběr z adresáře
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zakázat odeslání PC-I-faxu*7
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zakázat funkci skenování
| Ne | Ano
| PC skenování
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení ukládání dokumentů
| Ne | Ano
| Zablokování opětovného tisku text/razítko
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení sériového tisku
| Ne | Ano
| Volba [Všichni uživatelé] není povolena.
| Zapnuto | Ne | Ano
| Volba [Neznámý uživatel] není povolena.
| Zapnuto | Ne | Ano
| Zablokovat ukládání na externí paměť
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení procházení webu*8
| Ne | Ano
| Zakázat zadání adresy URL
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat dodatečnou editaci oblíbených
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat registraci/editaci domovské stránky
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat tisk z režimu prohlížení webu
| Vypnuto | Ne | Ano
| Zablokovat zobrazení historie
| Vypnuto | Ne | Ano
| Bezpečnostní nastavení
| Ne | Ano
| Nastavení tisku skrytého vzorku
| Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Vypnuto | Ne | Ano

*1 Je-li nainstalován velkokapacitní zásobník
*2 Je-li nainstalována zásuvka zásobníku papíru
*3 Je-li nainstalován finišer nebo finišer vazby
*4 Je-li nainstalován děrovací modul
*5 Když nastane problém s barvami
*6 Je-li povolena síť
*7 Je-li nainstalován rozšiřující modul internetového faxu
*8 Je-li nainstalován rozšiřující modul pro procházení webu
Záloha dat
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Záloha dat
| Ne | Ano
| Záloha úložiště
| - | Ne | Ano
| Klonování zařízení
| - | Ne | Ano
| Předat adresář
| - | Ne | Ano

Produktový klíč
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Produktový Klíč*
| Ne | Ano
| Sériové číslo
| - | Ne | Ano
| Modul čárových kódů
| - | Ne | Ano
| Rozšiřující modul Internet fax
| - | Ne | Ano
| Varování a stav e-mailem
| - | Ne | Ano
| Modul integrace aplikace
| - | Ne | Ano
| Modul komunikace aplikace
| - | Ne | Ano
| Modul externího účtu
| - | Ne | Ano
| Rozšiřující modul XPS
| - | Ne | Ano
| Rozšiřující modul pro procházení webu
| - | Ne | Ano

* V závislosti na nainstalovaných přídavných zařízeních, nemusí být možné používat některá nastavení.
Ukládání/vyvolání systémových nastavení
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému/Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ukládání/vyvolání systémových nastavení
| Ne | Ano
| Obnovit nastavení výrobce
| - | Ne | Ano
| Uložit aktuální konfiguraci
| - | Ne | Ano
| Obnovit konfiguraci
| - | Ne | Ano

Na začátek stránky