# ELIMINACE PRÁZDNÝCH STRAN Z ODESLÁNÍ(PŘESKOČENÍ PRÁZD. STRÁNKY)

## Přehled

Pokud naskenovaný originál obsahuje prázdné strany, pomocí této funkce je vynecháte a odešle pouze potištěné strany.
Přístroj detekuje prázdné strany a umožňuje vynechávat zbytečné prázdné listy bez kontroly originálu.

- Pokud naskenujete originál, který má jednu stranu prázdnou, jsou prázdné strany při oboustranném odesílání vynechány.
- Tato funkce se použije pouze u cílů režimu skenování v případě, že odesíláte oběžník do cílů, v nichž jsou obsaženy faxové cíle a cíle internetového faxu.
- V závislosti na originálu se mohou detekovat prázdné stránky, které ve skutečnosti prázdné nejsou, a nebudou proto odeslány. Naopak prázdné stránky se mohou detekovat jako potištěné a tak být odeslány.

- Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.
- Klepnutím na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu] tuto funkci zrušíte v případě, že je pro cíl zadána adresa faxu.

## Ovládání

Umístěte originály do automatického podavače dokumentů.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Přeskoč. prázdnou stránku].
Klepněte na klávesu [Přeskočení prázdné stránky] nebo [Přeskoč prázdnou a zadní stín].
Zrušení nastavení přeskočení prázdné strany:
Klepněte na klávesu [Vypnuto].
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“.
Dokončení skenování je indikováno pípnutím.
Po dokončení skenování zkontrolujte počet naskenovaných a odesílaných listů originálu a klepněte na klávesu [OK].

- Použijete-li funkci vytváření úlohy, zobrazí se po klepnutí na klávesu [Konec čtení] potvrzující zpráva.
- Na potvrzovací obrazovce se objeví počet skenovaných listů originálu pod (A), počet skenovaných stran pod (B) a počet stran, které budou odeslány s vyloučením prázdných stran pod (C).
  Jestliže se například pět stran originálu, mezi nimiž se nachází dvě prázdné strany, naskenuje duplexním skenováním, (A) zobrazí 5, (B) zobrazí 10 a (C) zobrazí 8.

Neprovedete-li tento krok během jedné minuty po zobrazení výše uvedené potvrzovací obrazovky, naskenovaný obraz a nastavení se smažou a objeví se základní obrazovka.
Skenování se automaticky přeruší a obraz nebude rezervován pro odeslání.
Na začátek stránky