# NASTAVENÍ LDAP

Následují vysvětlení nastavení serveru LDAP.
Klepnete-li na klávesu [Uložit], aktualizuje se server LDAP vámi zadanými údaji.
Výchozí adresář je nastaven na .
Nastavení serveru LDAP
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol LDAP.
Přidat
Pro přidání klepněte na klávesu [Přidat].
Smazat
Chcete-li smazat položku, vyberte ji a klepněte na klávesu [Smazat].
Nastavení

Položka | Popis
--- | ---
Název | Zadejte název adresáře.
Nastavení výchozí adresy | Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP. Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni Zadané položky musí být odděleny středníky nebo čárkami.
Server LDAP | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP.
Typ serveru | Na seznamu typů služeb vyberte „výchozí“ nebo „vlastní“. Výchozí nastavení je „výchozí“.
Vlastnosti ID uživatele | Zadejte vlastnosti ID uživatele. Výchozí nastavení je „uid“.
Vlastnosti vyhledávání LDAP | Zadejte vlastnosti vyhledávání LDAP. Výchozí nastavení je „cn“.
Vyhledávání e-mailové adresy | Zadejte vyhledávání e-mailové adresy. Výchozí nastavení je „mail“.
Vyhledávání adresy pro I-fax | Zadejte vyhledávání adresy pro internetový fax. Výchozí nastavení je „mail“.
Vyhledávání otevřeného klíče | Zadá vyhledávání otevřeného klíče. Výchozí nastavení je „userCertificate“.
Skupina limitu stran | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny limitu stran. Výchozí nastavení je „pagelimit“.
Skupina oprávnění | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny oprávnění. Výchozí nastavení je „authority“.
Skupina oblíbených operací | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny oblíbených operací. Výchozí nastavení je „favourite“.
Moje složka | Nastavte vyhledávání složky Moje složka. Výchozí nastavení je „myfolder“.
ID karty | Zadejte vyhledávání karty ID. Výchozí nastavení je „cardid“.
Cesta k domácímu adresáři | Pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 127 znaků plné/poloviční šířky
K autorizaci uživatele použijte uživatelské přihlašovací jméno a heslo. | Vyberte, zda se jako uživatelské jméno a heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři použije přihlašovací jméno a heslo pro autorizaci uživatele.
Uživatelské jméno | Jako uživatelské heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 127 znaků plné/poloviční šířky
Heslo | Jako heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 255 číselných znaků.
Vlastní vlastnost 1-10 | Zadejte jednotlivé vlastní vlastnosti.
Číslo portu | Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 389.
Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund.
Uživatelské jméno | Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP.
Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
Ověření | Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu.
Pevná předpona | Zadejte pevnou předponu. Výchozí nastavení je „uid“.
Použití serveru | Zadejte serverovou aplikaci. Zadejte ověření adresáře a uživatele.
Povolit SSL | Zapne šifrovanou komunikaci SSL.
Test připojení | Klepněte na tlačítko [Provést], bude proveden test připojení a zobrazí se jeho výsledky.

Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJEÍ.
Na začátek stránky