# NASTAVENÍ INTERNETOVÉHO FAXU

Lze nakonfigurovat nastavení funkcí odeslání obrazu (skenování, Internet fax atd.).
Tato nastavení lze konfigurovat, je-li nainstalována sada rozšíření I-Faxu.
Výchozí nastavení
Konfiguruje výchozí nastavení internetového faxu.
Automatické probuzení tisku
Je-li tlačítko [Napájení] „vypnuté“ (ale hlavní vypínač je v poloze ) a je přijat internetový fax, tato funkce aktivuje přístroj a vytiskne fax.
Je-li tato funkce vypnuta, přijaté internetové faxy se netisknou, dokud není (tlačítko [Napájení]) uvedeno do polohy „Zapnuto“.
Nastavení komprese
Používá se pro určení výchozího režimu komprese pro odesílání internetového faxu.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- MH (G3)
- MMR (G4)

Nastavení hlasitosti reproduktoru
Upraví hlasitost signálů při přijetí faxu a signálů chyby při komunikaci, které vychází z reproduktoru.
Signál přijetí faxu zazní, když stroj zkontroluje poštovní server a stáhne přijaté faxy. Signál chyby při komunikaci zazní, když je z cílového internetového faxového zařízení přijat e-mail o nezdařeném doručení.
Originální tisk na hlášení o transakci
Toto nastavení se používá při tisku hlášení o transakci pro tisk části první stránky odesílaného originálu v hlášení. Zvolte jedno z následujících nastavení.

- Vytisknout všechny zprávy
- Vytisknout pouze záznamy chyb
- Netisknout

Toto nastavení není aktivní, dokud není další Tisk vybraných nastavení hlášení o transakci nastaven na „Netisknout“.
Vybrané nastavení tisku zprávy přenosu
Zvolí, zda se bude tisknout zpráva o přenosu, a pokud ano, za jakých podmínek. Zadejte nastavení pro každou z následujících operací:
Jednotlivé posílání

- Vytisknout všechny zprávy
- Vytisknout pouze záznamy chyb
- Netisknout

Odesílání oběžníku

- Vytisknout všechny zprávy
- Vytisknout pouze záznamy chyb
- Netisknout

Přijímání

- Vytisknout všechny zprávy
- Vytisknout pouze záznamy chyb
- Netisknout

Toto nastavení se používá při tisku hlášení o transakci pro tisk části první stránky odesílaného originálu v hlášení. Podrobnosti najdete v části Originální tisk na hlášení o transakci.
Vybrané nastavení tisku zprávy činnosti
Tiskne zprávu aktivity posílání obrazů pravidelně ukládanou do paměti přístroje.
Zpráva aktivity posílání obrazů se může tisknout pokaždé, když počet transakcí dosáhne 200, nebo v určeném čase (jen jednou denně). (Nastavení lze zapnout souběžně.)

- Pokud vyberete pouze nastavení Tisknout denně v určeném čase a počet nahraných záznamů dosáhne 200 před určeným časem tisku, pak každá nová transakce smaže nejstarší transakci (nejstarší transakce se nevytiskne).
- Hlášení o transakci lze podle potřeby vytisknout ručně.
  Nahlédněte do části TISK SEZNAMU (ADMINISTRÁTOR) v režimu nastavení.

Tisk textu Zvolte nastavení
Obrazové soubory připojené k internetovým faxům se normálně tisknou. Toto nastavení lze aktivovat tak, aby se tiskl také text v těle e-mailu (předmět a zpráva).
Toto nastavení platí také pro tisk textu v těle e-mailových zpráv bez příloh.
Lze tisknout maximálně 5 stránek textu.
Nastavení odeslání
Tato nastavení se používají pro konfiguraci nastavení pro internetový fax.
Zapnutí/vypnutí zprávy příjmu I-Faxu
Toto nastavení se používá pro vyžádání zprávy o příjmu, když je odeslán internetový fax.
Nastavení čas. limitu žádosti o zprávu příjmu I-Faxu
Dobu, po kterou bude přístroj čekat na zprávu o příjmu z cílového přístroje, lze nastavit na libovolnou hodnotu od 1 minuty do 240 hodin po 1minutových krocích.
Toto nastavení je aktivní pouze tehdy, když je zapnuta možnost "Zapnutí/vypnutí zprávy příjmu I-Faxu".
Počet pokusů opakovaného odeslání z důvodu chyby příjmu
Počet pokusů o opakované odeslání v případě, že se od příjemce I-faxu vrátí chybové hlášení, lze nastavit na 0 až 15.
Toto nastavení je aktivní pouze tehdy, když je zapnuta možnost "Zapnutí/vypnutí zprávy příjmu I-Faxu".
Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh
Aby se zabránilo odesílání nadměrně velkých obrazových souborů pomocí internetového faxu, je možné nastavit limit velikosti souboru od 1 do 10 MB v krocích po 1 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.
Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].
Nastavení je spojeno s volbou Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh (e-mail) nastavení skenování.
Nastavení rotace odesílání
Když se odesílá obraz, který má jednu z následujících velikostí, otočí tato funkce obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. (Nastavení lze konfigurovat samostatně pro každou velikost.)
A4, B5R, A5R, 8 1/2"x11", 5 1/2"x8 1/2"R, 16K
Obrazy velikosti A4R a 8 1/2" x 11"R se neotáčí.
Tisk čísla stránky na přijímači
Když se odeslaný obraz tiskne na přijímajícím přístroji, je možné přidat do záhlaví každé tisknuté stránky počet stránek.
Opakované volání v případě obsazené linky
(Toto nastavení se použijte jen pro odeslání pomocí přímého SMTP.)
Toto nastavení nastaví počet opakovaných pokusů o vytočení a interval mezi pokusy, když se přenos nezdaří kvůli obsazené lince nebo z jiného důvodu.
Počet opakovaných vytáčení při obsazené lince
Udává, zda se má při obsazené lince opakovat pokus o vytočení.
Při opakovaném vytáčení můžete zadat počet pokusů o vytočení.
Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 0 až 15.
Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), když je linka obsazená
Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení. Lze zadat libovolný počet minut v rozmezí 1 až 15.
Opakované volání v případě chyby komunikace
(Toto nastavení se použijte jen pro odeslání pomocí přímého SMTP.)
Určuje, kolikrát se přístroj automaticky pokusí o opakované vytočení, když odeslání faxu selže v důsledku chyby komunikace.
Počet opakovaných vytáčení v případě chyby
Určete, kolikrát má přístroj provést opakované vytočení, když dojde k chybě komunikace.
Při opakovaném vytáčení můžete zadat počet pokusů o vytočení.
Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 0 až 15.
Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.) v případě chyby
Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení. Lze zadat libovolný počet minut v rozmezí 1 až 15.
Nastavení přijetí
Konfiguruje nastavení internetového faxu.
Nastavení auto zmenšení příjmu
Když je přijat fax, který obsahuje tištěné informace jako je jméno a adresa odesílatele, je přijatý obraz trochu větší, než standardní velikost. Toto nastavení se používá pro automatické zmenšení obrazu tak, aby se vešel do standardní velikosti.
Je-li automatické zmenšení příjmu vypnuto, budou ořezány okraje přesahující standardní velikost.
Obraz však bude lepší, protože bude vytisknut ve stejné velikosti jako originál.
Standardní velikosti jsou například A4 a B5 (8 1/2" x 11" a 8 1/2" x 5 1/2").
Nastavení duplexního příjmu
Používá se k tisku přijatých faxů na obě strany papíru.
Když je toto nastavení zapnuto a je přijat fax obsahující 2 nebo více stránek (stránky musí mít stejnou velikost), vytisknou se stránky po obou stranách papíru.
Nastavte adresu pro předání dat
Nemůže-li stroj vytisknout přijatý fax, může být fax předán na jiný stroj. Toto nastavení se používá pro konfiguraci adresy jiného přístroje.
Předání na
Zadejte adresu pro předání (maximálně 64 znaků).
Přímé SMTP
Vyberte toto nastavení, chcete-li povolit předání u přímého SMTP.
Přidejte název hostitele nebo IP adresu
Vyberte, chcete-li zadat zvlášť název hostitele nebo adresu IP.
Název host. nebo adr. IP
Toto nastavení použijte, když je zapnuta možnost „Přidejte název hostitele nebo IP adresu.“. Zadejte název nebo IP adresu hostitele (maximálně 64 znaků).
Nelze uložit více adres pro předání.
Zmenšení tisku příjmu velikosti dopisu
Tento program není k dispozici v Kanadě a na Filipínách. Je-li přijat fax o velikosti dopisního papíru (8-1/2" x 11"), toto nastavení jej zmenší na velikost A4.
Je-li toto nastavení zapnuto, zmenšují se také faxy velikosti A4.
Tisk data a času přijetí
Toto nastavení povolte, chcete-li tisknout datum a čas přijetí.
Vyberte možnosti [V přijatém obrázku] nebo [Mimo přijatý obrázek] jako pozici pro vytištění data a času.
Je-li zvolena možnost [V přijatém obrázku], datum a čas příjmu se vytisknou v přijatém obrazu.
Je-li zvolena možnost [Mimo přijatý obrázek], přijatý obraz je zmenšen a datum a čas příjmu se vytiskne ve výsledné prázdné oblasti.
Možnost [Mimo přijatý obrázek] pro tisk data a času příjmu nelze zvolit, není-li aktivní nastavení "Nastavení automatického omezení příjmu".
Zmenšit příjem velikosti A3
Je-li přijat fax o velikosti A3, tato funkce jej zmenší na velikost účetní knihy (11" x 17").
Je-li toto nastavení zapnuto, zmenšují se také faxy o velikosti účetní knihy (11" x 17").
Nastavení časového limitu komunikace POP3
Dobu, po kterou stroj čeká, než ukončí příjem, když nepřijde odezva z poštovního serveru (POP3 server), lze nastavit od 30 do 300 sekund v krocích po 30 sekundách.
Nastavení intervalu kontroly příjmu
Určuje interval, ve kterém bude přístroj automaticky zjišťovat, zda jsou na poštovním serveru (POP3 server) přijaté internetové faxy. Interval lze nastavit od 0 minut do 8 hodin v krocích po 1 minutě.
Je-li nastaveno 0 hodin 0 minut, přístroj nezjišťuje automaticky přijaté internetové faxy na poštovním serveru.
Přístroj zjišťuje přijaté internetové faxy na poštovním serveru (POP3) také při zapnutí hlavního vypínače. (Pokud není nastaveno 0 hodin 0 minut.)
Nastavení výstupu faxu
Nastavuje výstupní zásobník pro internetové faxy.
Položky, které se zobrazují, se liší podle typu vašeho počítače.
Nastavení přijímané/odmítané pošty a názvů domén
Povolí nebo zamítne příjem od určitých adres/domén.

Položka | Popis
--- | ---
Odmítnout příjem | Příjem z uložených adres/domén není povolen.
Umožnit příjem | Příjem z uložených adres/domén je povolen.
Všechny neplatné | Příjem ze všech adres a domén je povolen bez ohledu na to, zda byly adresy nebo domény uloženy.
Přidat nový | Přidá novou adresu nebo doménu (maximálně 50), od níž bude zablokováno či povoleno přijetí. Zadejte adresu/doménu (maximálně 64 znaků) a klepněte na klávesu [Uložit]. Není-li první znak zadaného řetězce @, řetězec se považuje za adresu. Je-li první znak @, je položka považována za doménu. (xxx@xx.xxx.com je zpracována jako adresa a @xx.xxx.com je zpracována jako doména.) Uložení adresy označuje pouze tuto adresu. Uložení domény označuje všechny adresy, které obsahují tuto doménu.
Seznam registrovaných adres nebo domén | Zobrazí seznam uložených adres a domén. Adresu nebo doménu lze při výběru smazat ze seznamu.

Nejsou-li uloženy žádné antispamové poštovní adresy nebo domény, lze zvolit pouze klávesu [Přidat nový].
Na začátek stránky