# NASTAVENÍ OSTROSTI OBRAZU(OSTROST)

## Přehled

Tato funkce nastavuje ostrost pro dosažení ostřejšího nebo měkčího obrazu.
Ostrost musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Ostrost].
Klepnutím na klávesy nebo posunutím posuvníku a upravte ostrost.
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení ostrosti:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepněte na klávesu [Barevné kopírování] a začněte kopírovat.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky