# BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ

Zajišťuje přístup k síti prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.
Kliknutím na tlačítko [Odeslat] nastavení uložíte.
Bezdrátové nastavení
Slouží k povolení či zakázání bezdrátové sítě LAN a k zobrazení stavu bezdrátové sítě LAN.
Zapínání typu připojení
Přepíná mezi režimem infrastruktury a režimem přístupového bodu v závislosti na prostředí bezdrátové sítě LAN.
Aktuální Nastavení
Zobrazuje nastavení jako např. SSID bezdrátové sítě LAN a typ zabezpečení. Pokud je bezdrátová síť LAN zakázána, zobrazí se „--“.
Stávající bezdrát.status
Zobrazuje úrovně příjmu (max. 100) bezdrátové sítě LAN a IP adresy.
Zobrazit obrazovku nastavení bezdrátového rozhraní
Klikněte na tlačítko [Nastavení].
Na obrazovce nastavení bezdrátového rozhraní můžete konfigurovat SSID bezdrátové sítě LAN, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.
Inicializovat nastavení bezdrátového rozhraní
Klikněte na tlačítko [Inicializovat].
Inicializují se nastavení pro SSID, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.
Obrazovka nastavení bezdrátového rozhraní
Konfigurujte SSID bezdrátové sítě LAN, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.
Kliknutím na tlačítko [Odeslat] nastavení uložíte.
SSID
Zadejte SSID pomocí max. 32 znaků.
Typ zabezpečení
Zvolte typ zabezpečení.
Šifrování
Vyberte typ šifrování.
Bezpečnostní klíč
Zadejte bezpečnostní klíč.

Typ zabezpečení | Bezpečnostní klíč
--- | ---
WEP, 64bitové | 5 znaků nebo 10ciferné hexadecimální číslo
WEP, 128bitové | 13 znaků nebo 26ciferné hexadecimální číslo
WAP/WAP2 | 8 či 63 znaků nebo 64ciferné hexadecimální číslo

Ukázat bezpečnostní klíč
Pokud je nastavení ZAPNUTO, bezpečnostní klíč je zobrazen.
IP adresa zařízení
Použijte toto nastavení v režimu přístupového bodu. Zadejte adresu IP.
Používaný kanál
Použijte toto nastavení v režimu přístupového bodu. Vyberte kanál, který bude v síti LAN použit.
Odeslání výstupu
Použijte toto nastavení v režimu přístupového bodu. Konfigurujte odeslání výstupu.
Šířka pásma
Použijte toto nastavení, když je režim komunikace v režimu přístupového bodu nastaven na "11n". Vyberte šířku pásma, kterou chcete použít.
Nastavení rozsahu distribuce IP adresy
Použijte toto nastavení v režimu přístupového bodu. Konfigurujte rozsah, který bude pro IP adresu využíván.
Na začátek stránky