# NASTAVENÍ SÍTĚ

Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.
V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídavných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení sítě
| Rychlé nastavení
| Ne | Ano
| Nastavení IPv4
| - | Ne | Ano
| Nastavení IPv6
| - | Ne | Ano
| Nastavení názvu sítě
| - | Ne | Ano
| Nastavení serveru DNS
| - | Ne | Ano
| Nastavení serveru SMTP
| - | Ne | Ano
| Nastavení serveru LDAP
| - | Ne | Ano
| Nastavení veřejné složky / NAS
| - | Ne | Ano
| Obecná nastavení
| Ne | Ano
| Obecná nastavení
| Ne | Ano
| Tisknout stav při spuštění
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení sítě
| - | Ne | Ano
| Resetovat NIC
| - | Ne | Ano
| Nastavení protokolu
| Ne | Ano
| Nastavení IPv4
| Ne | Ano
| DHCP/BOOTP
| Vypnuto | Ne | Ano
| RARP
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení IPv6
| Ne | Ano
| IPv6
| Vypnuto | Ne | Ano
| DHCPv6
| Zapnuto | Ne | Ano
| Příkaz Ping
| Ne | Ano
| NetWare
| Ne | Ano
| Nastavení NetWare
| Ne | Ano
| NetWare
| Vypnuto | Ne | Ano
| Typ rámce
| 802.2 | Ne | Ano
| Provozní režim
| PSERVER | Ne | Ano
| Nastavení PSERVER
| - | Ne | Ano
| Nastavení RPRINTER
| - | Ne | Ano
| EtherTalk
| Ne | Ano
| Nastavení EtherTalk
| Ne | Ano
| EtherTalk
| Vypnuto | Ne | Ano
| NetBIOS
| Ne | Ano
| Konfigurace NetBIOS
| Ne | Ano
| NBT/WINS
| Vypnuto | Ne | Ano
| Nastavení služeb
| Ne | Ano
| DNS
| - | Ne | Ano
| WINS
| - | Ne | Ano
| SMTP
| - | Ne | Ano
| SNMP
| - | Ne | Ano
| Kerberos
| - | Ne | Ano
| SNTP
| - | Ne | Ano
| mDNS
| - | Ne | Ano
| Nastavení tiskových portů
| Ne | Ano
| LPD
| Ne | Ano
| Nastavení LPD
| Ne | Ano
| LPD
| Zapnuto | Ne | Ano
| Časový limit
| 0 sekund | Ne | Ano
| Použít transparent
| Vypnuto | Ne | Ano
| RAW
| Ne | Ano
| Nastavení tisku RAW
| Ne | Ano
| Tisk RAW
| Zapnuto | Ne | Ano
| Číslo portu
| 9100 | Ne | Ano
| Časový limit
| 90 sekund | Ne | Ano
| Použít obousměrný
| Vypnuto | Ne | Ano
| WSD
| Ne | Ano
| Nastavení WSD
| Ne | Ano
| Tisk WSD
| Zapnuto | Ne | Ano
| Použít výběrové prohledávání
| Zapnuto | Ne | Ano
| Nastavení serveru LDAP
| Ne | Ano
| Nastavení serveru LDAP
| Zapnuto | Ne | Ano
| Seznam globálních adresářů
| - | Ne | Ano
| Nastavení veřejné složky / NAS
| Ne | Ano
| Veřejný
| Použití ukládání
| Povoleno | Ne | Ano
| Sdílené
| Použití ukládání
| Povoleno | Ne | Ano
| faxreceive
| Použití ukládání
| Povoleno | Ne | Ano
| Nastavení Proxy
| Ne | Ano
| Adresa serveru Proxy
| - | Ne | Ano
| Uživatelské jméno
| - | Ne | Ano
| Heslo
| - | Ne | Ano
| Číslo portu
| 8080 | Ne | Ano
| Adresa bez použití proxy
| - | Ne | Ano
| Bezdrátové nastavení
| Ne | Ano
| Bezdrátové nastavení
| - | Ne | Ano
| Obrazovka nastavení bezdrátového rozhraní
| - | Ne | Ano
| Nastavení přístupu HTTP
| Ne | Ano
| Počet uživatelů, kteří se mohou přihlásit zároveň
| 32 | Ne | Ano
| Čas automatického odhlášení
| 60 | Ne | Ano
| Zobrazit přihlášení uživatele
| - | Ne | Ano

Na začátek stránky