# PŘIDÁNÍ REGISTROVANÉHO OBRAZU DO ORIGINÁLU(VLASTNÍ OBRAZ)

## Přehled

Tato funkce přidává do originálu obraz registrovaný v přístroji pro následné zhotovení kopie.
K dispozici jsou následující dva typy vlastních obrazů.

- Vlastní razítko (plnobarevný obraz razítka)
- Vlastní vodoznak (obraz razítka s vodoznakem ve stupních šedé)

Vlastní razítko
Vlastní vodoznak

- Obraz musí být z ovladače tiskárny do přístroje zaregistrován předem.
  Informace o způsob registrování obrazu naleznete v části "REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU""REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU" (Návod k použití).
- Obraz vlastního razítka je kopírován podle listu, nikoli podle originálu. Pokud povolíte možnosti 2 v 1, 4 v 1, vlastní razítka budou kopírována pro jednotlivé sady stran.
- Obraz vlastního razítka je zkopírován s registrovanou velikostí. Velikost zůstává nezměnění, i když měřítko zvětšíte nebo zmenšíte.
- Pro jednotlivé stránky nelze zadat různé vlastní obrazy.
- Když klepnete na klávesu [Černobílé kopírování], je zhotovena černobílá kopie, i když bylo zvoleno vlastní razítko.
- Pokud se obraz přesune mimo stanovenou plochu papíru v závislosti na registrované velikosti nebo poloze, přebytečná část nebude zkopírována.

Vlastní obraz lze zkombinovat s tandemovým kopírováním.
Kopie razítka je zhotovena, je-li vlastní obraz se stejným názvem souboru zaregistrován v hlavním i podřízeném přístroji.
Pokud registrován není, kopie bude zhotovena bez vlastního obrazu.
Kombinace s jinými funkcemi je popsána v tabulce níže.

Kombinovaná funkce | Operace s vlastním obrazem
--- | ---
Posun okraje | Přesune stejným způsobem, jako pro originální obraz.
Mazání | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
Kopie dvojstrany | Zhotoví kopii razítka podle listu.
Zhotovení brožury | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
Vytváření úlohy | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
Obálky/proklady | Na základě nastavení vlastního obrazu.
Proklady fólií | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
2 v 1 | Zhotoví kopii razítka podle listu.
Kopie knihy | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
Štítková kopie | Zhotoví kopii razítka jako normálně, bez ohledu na nastavení posunutí obrazu.
Kopie karty | Zhotoví kopii razítka podle listu.
Zrcadlový obraz | Zhotoví kopii razítka jako normálně, bez zrcadlového převrácení obrazu.
ČB inverze | Vytiskne obraz jako normálně bez použití funkce ČB inverze. Při tisku na tmavé pozadí je však nastavena následující podmínka. Vlastní razítko: Vytištěno bílé Vlastní vodoznak: Tisk bez zbělení
Papír A3 se zvětšenou šířkou | Zhotoví kopii razítka jako normálně.
Centrování | Zhotoví kopii razítka jako normálně bez centrování.
Nastavení barev | Zhotoví kopii razítka pomocí registrovaných dat.
Razítko | Zhotoví kopii razítka v nabídce Razítko.
Opakování foto | Nelze kombinovat.
Vícestránkové zvětšení | Nelze kombinovat.
Tisk vzorku | Zhotoví kopii razítka pod tiskem vzorku.
Opakovat uspořádání | Nelze kombinovat.
Pozice obrazu | Vytiskne obraz v originální poloze, bez ohledu na nastavení pozice obrazu.
Rozdělit knihu | Zhotoví kopii razítka podle listu.

## Ovládání

Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vlastní obraz].
Klepněte na klávesu [Vlastní razítko] nebo [Vlastní vodoznak].
Klepnutím na klávesu [Obraz] vyberete obraz.
Z dostupného výběru zvolte požadované miniatury obrazů.
Nastavte možnost [Strany tisku] nebo [Originál].
Pro vlastní razítko

Strany tisku | Určete strany pro kopii razítka. První strana nebo Všechny strany
Pozice tisku | Určete pozici pro kopii razítka.
Originály | ORIENTACE UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLU | Zadejte orientaci originálu.
Typ oboustranného originálu | Určete způsob vazby pro oboustranný originál. Kniha nebo Blok
Úhel | Určete roh obrazu. 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů

Pro vlastní vodoznak

Barva tisku | Určete barvu obrazu vodoznaku. Černá, R (červená), G (zelená), B (modrá), azurová, purpurová nebo žlutá
Tisk vzorku | Určete barvu vzorku tisku obrazu vodoznaku. Transparentní: Zhotoví transparentní obraz originálu kopie razítka. Překrytí: Skryje vodoznak přidaný do originálního obrazu kopie razítka.
Expozice | Z devíti úrovní vyberte expozici vodoznaku.
Strany tisku | Určete strany pro kopii razítka. První strana nebo Všechny strany
Pozice tisku | Určete pozici pro kopii razítka.
Originály | ORIENTACE UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLU | Zadejte orientaci originálu.
Typ oboustranného originálu | Určete způsob vazby pro oboustranný originál. Kniha nebo Blok
Úhel | Určete roh obrazu. 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení vlastního obrazu:
Klepněte na klávesu [Vypnuto].
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky