# VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY

## Přehled

Když je toner téměř spotřebován, zobrazí se hlášení "Připravte toner".
Udržujte zásobu jedné sady tonerových kazet, abyste v případě, že toner dojde, mohli příslušnou kazetu okamžitě vyměnit.
Hlášení s výzvou k výměně
Když je toner téměř spotřebován, zobrazí se hlášení "Připraveno skenování pro kopii. (Připravte nový toner.)". Když se zobrazí toto hlášení, připravte tonerovou kazetu k výměně.
Když objem toneru dále klesá, zobrazí se hlášení "Vyměňte tonerovou kazetu." Když se zobrazí toto hlášení, vyměňte tonerovou kazetu.

Jestliže budete přístroj dále používat, aniž byste kazetu vyměnili, zobrazí se následující hlášení. Jakmile se přístroj dostane do tohoto stavu, není možné tisknout, dokud nedojde k výměně tonerové kazety.
Téměř nebo zcela spotřebované barvy toneru jsou označeny v ( ).
Y: žlutý toner, M: purpurový toner, C: azurový toner a Bk: černý toner
Vyměňte tonerovou kazetu za novou kazetu odpovídající barvy.

- Nevhazujte tonerovou kazetu do ohně. Toner se může rozstříknout a způsobit popáleniny.
- Tonerové kazety skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud je tonerová kazeta uložena na konci, může toner zatvrdnout a stát se nepoužitelným. Tonerové kazety vždy skladujte na boku.
- Pokud používáte jinou kazetu než doporučenou tonerovou kazetu SHARP, přístroj nemusí dosáhnout plné kvality a výkonu a hrozí riziko poškození přístroje. Je nutno používat doporučenou tonerovou kazetu SHARP.

- Pokud některý barevný toner dojde (včetně černého toneru), nebude možné tisknout barevně.
  Pokud dojdou tonery barev Y, M nebo C, ale stále zbývá jisté množství toneru Bk, je tisk prováděn černobíle.
- V závislosti na podmínkách používání může být barva světlejší nebo obraz rozmazaný.

- Nezapomeňte nainstalovat čtyři tonerové kazety (Y/M/C/Bk).
- Použité tonerové kazety skladujte v plastovém sáčku (nelikvidujte je). Použité tonerové kazety přebere váš servisní technik.
- Chcete-li zobrazit přibližné množství zbývajícího toneru (uvedeno v %), podržte během tisku nebo v pohotovostním režimu tlačítko [Výchozí obrazovka]. Pokud procentuální hodnota klesne na „25–0 %“, připravte si tonerovou kazetu na výměnu v okamžiku, kdy toner dojde.
- Když dochází toner a je zobrazena výchozí obrazovka, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky hlášení [Došel toner].

## Ovládání

Otevřete přední kryt.
Přitáhněte tonerovou kazetu směrem k sobě.
Opatrně vytáhněte tonerovou kazetu vodorovně ven.
Pokud kazetu vytáhnete ven prudce, může dojít k rozsypání toneru.
(Příklad) Výměna žluté tonerové kazety
Podržte tonerovou kazetu oběma rukama podle obrázku a pomalu ji vytáhněte ven z přístroje.
Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu a zatřeste jí vodorovně asi pětkrát nebo šestkrát.
Pomalu položte novou tonerovou kazetu na rovnou plochu.
Tonerovou kazetu jiné barvy nelze nainstalovat. Ověřte si, že instalujete tonerovou kazetu stejné barvy.
Zatlačte kazetu, až se bezpečně zajistí na svém místě.
Zasunujte kazetu dále, dokud nezacvakne na místo.
Zavřete přední kryt.
Po výměně tonerové kazety se přístroj automaticky přepne do režimu nastavení obrazu. Neotevírejte přitom přední kryt.
Na začátek stránky