# NASTAVENÍ ROZHRANÍ

Lze konfigurovat nastavení pro tiskové funkce.
Tato nastavení jsou použita pro řízení a monitorování dat posílaných do USB portu nebo síťového portu přístroje.
Režim hexadecimálního výpisu
Tato funkce se používá pro tisk tiskových dat z počítače v hexadecimálním formátu spolu s odpovídajícím ASCII textem. Tento režim umožňuje zkontrolovat, zda se tisková data z počítače přenášejí správně do tiskárny.
Příklad hexadecimálního výpisu
Časový limit I/O
Časový limit I/O lze nastavit na libovolný počet sekund od 1 do 999.
Funkce časového limitu I/O dočasně přeruší spojení, pokud uplyne nastavená doba, aniž jsou portem přijata nějaká data. Po přerušení spojení je port nastaven na automatickou volbu nebo je zahájena další tisková úloha.
Aktivovat USB port
Povolí tisk z USB portu.
Emulační přepínání USB portu
Je-li přístroj připojen pomocí USB portu, nastavte jazyk emulované tiskárny.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Nastavení jsou stejná jako u možnosti Emulační přepínání síťového portu.
- Pokud nedochází k častým chybám tiskárny, doporučuje se použít výchozí nastavení výrobce „Auto“.

Aktivovat síťový port
Povolí tisk ze síťového portu.
Emulační přepínání síťového portu
Toto nastavení se používá pro nastavení jazyka emulované tiskárny, když je přístroj připojen pomocí síťového portu.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Nastavení jsou stejná jako u možnosti Emulační přepínání USB portu.
- Pokud nedochází k častým chybám tiskárny, doporučuje se použít výchozí nastavení výrobce „Auto“.

Metoda přepínání portu
Zvolí, kdy dojde k přepnutí portu.
Přepnutí na konci úlohy
Port se přepne na automatickou volbu, když skončí tisk.
Přepnout po časovém limitu I/O
Uběhne-li čas nastavený v nabídce Časový limit I/O, port se přepne na automatický výběr.
Na přístroji jsou k dispozici následující dva tiskové porty:

- USB port
- Síťový port

Na začátek stránky