# AUTOMATICKÝ PŘÍJEM INTERNETOVÝCH FAXŮ

## Přehled

Funkce Internet fax se pravidelně připojuje k poštovnímu serveru (POP3 server) a kontroluje, zda byly přijaty internetové faxy. Pokud byly faxy přijaty, budou automaticky staženy a vytisknuty.
Ve výchozím nastavení tato funkce každých pět minut ověří příjem.

- Pokud mají být faxy přijímány i v noci, nechejte hlavní vypínač přístroje v poloze „“.
- Pokud v přístroji není papír nebo žádný papír nemá velikost odpovídající velikosti přijatého faxu, objeví se zpráva na dotykovém panelu. Postupujte podle pokynů ve zprávě a doplňte papír vhodné velikosti.
- Přijatá data internetového faxu můžete vytisknout v zadaný čas.
  - TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS
- Data přijatého internetového faxu můžete vytisknout po zadání hesla.
  - VYTISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO HESLEM (NASTAVENÍ PODRŽENÍ PRO PŘIJATÁ TISKOVÁ DATA)
- Přijatá data internetového faxu můžete po jejich kontrole vytisknout, předat nebo uložit.
  - KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM
  - MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT
  - ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT

## Ovládání

Přístroj zazvoní a příjem faxu začne automaticky.
Po dokončení příjmu zazní pípnutí.
Fax se vytiskne automaticky.
Na začátek stránky