# ČIŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY

## Přehled

Když dojde ke znečištění laserové jednotky uvnitř přístroje, mohou se na tištěném obrazu objevit vzory (barevné čáry). Pokud se objevují čárové vzory (barevné čáry), vyčistěte laserovou jednotku.
Identifikace čar (barevných čar) způsobených znečištěnou laserovou jednotkou

- Barevné čáry se vždy objevují na stejném místě. (Čáry nikdy nejsou černé.)
- Barevné čáry jsou rovnoběžné se směrem zavádění papíru.
- Barevné čáry se neobjevují jen na výtiscích z kopírování, ale i na tiskových úlohách z počítače. (Stejné čáry se objevují na kopiích i tiskových úlohách.)

## Ovládání

Otevřete přední kryt.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do uvolněné polohy, zatlačte jej dolů, až se nádoba zastaví, pak ji pomalu zvedněte nahoru a vyjměte.
Vyjměte čisticí nástroj pro laserovou jednotku.
Čisticí nástroj je upevněn k přednímu krytu.
(1) Přitáhněte pravou stranu čisticího nástroje a vyhákněte jej.
(2) Přesuňte jej přes háček a umístěte na zadní stranu.
(3) Otočte čisticí nástroj okolo čepu a oddělte jej od levého háčku.
Zkontrolujte, zda čistič na okraji nástroje pro čištění není znečištěný.
Pokud je čistič znečištěný, vyjměte čistič z nástroje pro čištění a nahraďte jej za čistý. Postup pro výměnu čističe najdete v krocích 5 až 7. Pokud čistič není znečištěný, přejděte ke kroku 8.
Otevřete vnitřní kryt a vyjměte náhradní čistič.
Náhradní čističe jsou uloženy na vnitřním krytu.
Uchopte konec čističe a vytáhněte jej ven z krytu.
Vyjměte znečištěný čistič z konce čisticího nástroje.
Pevně uchopte nástroj v místě, kde je čistič upevněn, druhou rukou stiskněte háček, který čistič zajišťuje a vyjměte jej ven.
Vložte vyjmutý čistič zpět do vnitřního krytu. Po výměně čističe nezapomeňte zavřít vnitřní kryt.
Upevněte nový čistič na čisticí nástroj.
Přiložte háček čističe k otvoru upevnění v čisticím nástroji. Čistič pevně přidržte a zatlačte čisticí nástroj dovnitř.
Namiřte čistič dolů a pomalu vložte nástroj do otvoru, který chcete vyčistit.
Nezapomeňte nasměrovat čistič dolů. Štítky podobné (A) jsou upevněny v místech, které vyžadují čištění.
Zasuňte čisticí nástroj co nejvíce do otvoru, pak jej znovu vysuňte.
Vytahujte čisticí nástroj, dokud neucítíte, že hrot nástroje opouští čisticí povrch laserové jednotky.
Opakujte krok 9 dvakrát až třikrát, pak čisticí nástroj vyjměte.
Opakujte kroky 8 až 10 a vyčistěte všechny otvory (4 otvory) v laserové jednotce.
V přístroji jsou celkem čtyři otvory, které je nutné vyčistit v laserové jednotce.
Vyčistěte všechny otvory.
Vyměňte čisticí nástroj.
(1) Zavěste čisticí nástroj na čep a otočte jím dokola, pak nasaďte okraj (strana s čističem) na háček vlevo.
(2) Nasaďte pravou stranu čisticího nástroje na háček a umístěte jej poblíž.
(3) Zavěste čisticí nástroj na háček.
Zatlačte kontejner pro sběr toneru do přístroje.
Zasunujte nádobu, dokud nezacvakne na místo.
Kontejner pro sběr toneru zajistěte.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do zajištěné polohy.
Zavřete přední kryt.
Na začátek stránky