# NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

Režim zvětšeného zobrazení
Zobrazuje na obrazovce velké znaky.
se zobrazuje v systémové oblasti, je-li zapnut režim velkých písmen.
Zvuk při doteku kláves
Ovládá hlasitost zvuku stisknutí kláves, nebo jej vypne. Můžete také nechat zaznít tři pípnutí při počáteční hodnotě, když nastavujete měřítko v režimu kopírování nebo upravujete expozici v libovolném režimu.

Obrazovka, pro kterou se nastavení uplatní | Počáteční hodnota
--- | ---
Obrazovka nastavení měřítka v základní obrazovce režimu kopírování | Měřítko 100 %
Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimu kopírování | Úroveň expozice: 3 (střední)
Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimů fax, Internet fax a síťový skener
Obrazovka nastavení expozice pro skenování do HDD v režimu ukládání dokumentů

###### Zvuk při doteku kláves v počátečním bodě

Při zadávání expozice na obrazovce nastavení expozice jednotlivých režimů zazní při dosažení referenční hodnoty třikrát pípnutí.
Nastavení automatického vymazání
Dobu do aktivace automatického vymazání lze nastavit na libovolný počet sekund od 10 do 240 v krocích po 10 sekundách.
Není-li přístroj po zde nastavenou dobu použit, funkce automatického vymazání zruší všechna zvolená nastavení, a obnoví základní obrazovku režimu kopírování nebo obrazovku stavu úlohy.
Zrušení časovače automatického vymazání
Takto se vypíná funkce automatického vymazání.
Volba doby zobrazení hlášení
Dobu, po kterou se bude hlášení zobrazovat na dotykovém panelu (dobu, než se hlášení automaticky smaže), lze nastavit na libovolný počet sekund od 1 do 12.
Nastavení jazyka displeje MFP
Jazyk zobrazující se na dotykovém panelu lze změnit na jakýkoli jiný jazyk.
Je-li zapnuto ověřování uživatele a nastavení jazyka displeje bylo zadáno ve skupině oblíbených operací uživatele, má toto nastavení prioritu.
Výchozí nastavení zobrazení

Natavte obrazovku, která se objeví po automatickém vymazání a přihlášení.
Můžete vybrat z možností Kopírování, E-mail, Síťová složka, FTP/počítač, Internet fax, Fax, Zadávání dat, Adresář, Ukládání dokumentů, Výchozí obrazovka, nebo obrazovka Sharp OSA*.

* Když je nainstalován komunikační modul.

Zobrazit menu Oblíbené jako výchozí
Můžete nastavit, aby se při výběru režimu nejprve zobrazila položka "Oblíbené".
Zobrazení displeje panelu akcí dle výchozího nastavení
Zvolte, zda chcete na obrazovce zobrazit panel akcí.
Vypnutí přednostní operace úlohy
Funkci priority úlohy lze vypnout. Je-li to provedeno, neobjeví se v obrazovce stavu úlohy klávesa [Priorita].
Vypnutí obejití tisku
Toto nastavení se používá pro vypnutí náhradního tisku (tisku jiné úlohy před úlohou, která byla zastavena* protože v žádném zásobníku není k dispozici papír potřebný pro úlohu).
* Nevztahuje se na případy, kdy papír došel během úlohy.
Nastavení ovládání klávesami
Toto nastavení určuje, jak dlouho musí být klávesa na dotykovém panelu stisknuta, aby bylo stisknutí rozpoznáno. Čas lze nastavit od 0 do 2 sekund s krokem 0,5 sekundy.
Prodloužením nastavené doby lze zabránit nežádoucímu použití náhodného stisknutí klávesy. Mějte však na paměti, že když je zvoleno delší nastavení, je třeba při stisknutí kláves dávat větší pozor, aby bylo zaručeno, že je stisknutí rozpoznáno.
Vypnutí automatického opakování klávesy
Používá se k vypnutí opakování klávesy.
Opakování klepnutí na klávesu způsobuje neustálé změny nastavení během klepnutí na klávesu, ne pouze po každém klepnutí na klávesu.
Čas detekce dlouhého stisknutí
Nastavte čas, kdy je klepnutí na klávesu detekováno jako dlouhé klepnutí.
Interval rychlosti poklepání
Zvolte interval detekce poklepání.
Vypnutí přizpůsobení času
Zakáže změnu data a času.
Vypnutí režimu Obálky/proklady
Zakáže použití funkce obálky a prokladu.
Nastavit prioritu klávesnice
Zvolí k zadání znaků softwarovou nebo externí klávesnici, je-li připojena.
Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu
Během režimu nastavení je pozice nabídky zobrazena v hierarchii v horní části dotykového panelu.
Povolit odkaz na aktuální umístění
Pokud je zapnuta funkce „Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu“, je povolen odkaz na aktuální cestu.
Funkce eko doporučení

Zobrazí doporučené nastavení kopírování/tisku pro kopírování, opětovný tisk archivace dokumentu a přímý tisk.

Zobrazit nastavení kopírování/tisku pro úsporu papíru při kopírování, tisku archivace dokumentu a přímém tisku.

Nastavení počátečního počtu originálů
U jednotlivých funkcí určuje povolení možnosti „počítání originálů“ v nabídce Ostatní.
KOPÍROVÁNÍ

- KOPÍROVÁNÍ

ODESLÁNÍ OBRAZU

- Skener
- Internet Fax
- Zadávání dat

UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

- Skenovat na HDD
- Uložení na externí paměťové zařízení

Uspořádat čísla ve vzestupném pořadí od horního levého rohu
Uspořádá číselné klávesy vzestupně z pozice vlevo nahoře.
Nastavení vzorku zobrazení multifunkční tiskárny
Zvolte jednu ze sedmi barevných palet na dotykovém panelu.
Lze zobrazit náhled zvolené šablony.
Nastavení náhledu

### Nastavení kontroly obrazu přijatých dat

Vyberte, zda se má zobrazovat náhled přijatých faxů a internetových faxů.
Zobrazí se, je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu nebo rozšiřující modul internetového faxu.

### Výchozí seznam/zobrazení miniatur

Přijetí dat faxu/I-Faxu Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce seznamu přijatých faxů/I-Faxů bude seznam, nebo miniatury.

### Vyhledávání souboru archivace dokumentu

- Hlavní složka/rychlá složka souboru: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce hlavní složky ukládání dokumentu a dočasné složky bude seznam, nebo miniatury.
- Vlastní složka: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce vlastní složky ukládání dokumentu bude seznam, nebo miniatury.

Nastavení dálkového ovládání
Konfigurujte nastavení potřebné pro dálkové ovládání přístroje z počítače připojeného ke stejné síti.
Dálkové softwarové ovládání

- Provozní autorizace: Používá se při použití softwaru pro dálkové ovládání přístroje.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Je-li přístroj obsluhován na dálku pomocí softwaru pro dálkové ovládání, může se obrazovka pro zadání hesla zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

Obsluha ze zadaného PC

- Provozní autorizace: Používá se pro povolení dálkového ovládání přístroje prostřednictvím určeného počítače.
- Název hostitele nebo IP adresa počítače: Zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, který má být k přístroji připojen. Zadejte maximálně 127 znaků.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Je-li přístroj obsluhován na dálku pomocí určeného počítače, může se obrazovka pro zadání hesla zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

Obsluha uživatelem, který má heslo

- Provozní autorizace: Slouží k povolení dálkového ovládání přístroje uživatelem, který má heslo. Informace o heslu vám poskytne servisní technik.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Obsluhuje-li uživatel, který má heslo, zařízení dálkově, může si obrazovku pro přihlášení zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

## Nastavení cookie

Zvolte, zda ukládat nebo mazat soubory cookie, které jsou využívány při práci s nastavením Sharp OSA nebo prohlížení webových stránek.
Jestliže vyberete možnost "Neuchovávat cookie", přijaté soubory cookie budou po ukončení provozu odstraněny.
Na začátek stránky