# ODESÍLÁNÍ OBOU STRAN KARTY JAKO JEDNÉ STRANY (KOPIE KARTY)

## Přehled

Odešlete přední a zadní stranu karty jako jednu stránku, abyste nemuseli posílat každou stranu zvlášť.

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- Je-li velikost skenování větší než odesílaná velikost, dojde k chybě při odesílání.
- Nelze zadat měřítko, ani použít funkci nastavení rotace odesílání.

## Ovládání

1. #### Položte kartu na sklo pro dokumenty lícem dolů.

   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Pohlednice].

4. #### Klepněte na klávesu [Zap.] a zadejte požadovanou velikost originálu.

   Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku originálu a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
   Nebo klepněte na klávesu a zadejte velikost.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   - Když zaškrtněte pole [Přizp. velikost odeslání] a nastavíte , originál je zvětšen nebo zmenšen v měřítku odpovídajícím velikosti originálu.
   - Po volbě funkce kopie karty klepněte na klávesu [Originál] na úvodní obrazovce a změňte velikost skenování nebo velikost odesílání. V tomto případě se po klepnutí na klávesu velikosti skenování objeví obrazovka tohoto kroku. Postup nastavení odesílané velikosti najdete v části ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU.
   - Chcete-li zrušit nastavení stanovené velikosti, klepněte na klávesu [Obnovit velikost].

   ###### Zrušení nastavení funkce kopie karty:

   Klepněte na klávesu [Vyp.].

5. #### Klepněte na klávesu [Start] a naskenujte přední stranu

   Klepněte na klávesu [Náhled] a můžete zkontrolovat před odesláním náhled výstupního obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

6. #### Vložte kartu lícem nahoru na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Start] a naskenujte zadní stranu.

   - Před skenováním zadní části karty klepněte na dotykovém panelu na klávesu [Náhled funkce]. Tím změníte expozici.
   - Po zkontrolování výstupu pomocí funkce [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu. Nyní není potřebné provedení kroku 7.

7. #### Klepněte na klávesu [Konec čtení]

   Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.
   Budete-li pokračovat ve skenování přední strany karty, můžete klepnutím na klávesu [Náhled funkce] změnit expozici, rozlišení, velikosti skenování a velikost odeslání.

Na začátek stránky