# AUTOMATICKÉ OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY

## Přehled

Tato část vysvětluje, jak vytvořit oboustranné kopie pomocí skla pro dokumenty.

Oboustranným kopírováním můžete uspořit papír.

###### Přepnutí výchozího režimu oboustranné kopie:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] → [Nastavení počátečního stavu] → [Oboustranná kopie].

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Oboustranná kopie] a klepněte na klávesu [1str. na 2str.]

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   Chcete-li vytvořit oboustranné kopie z jednostranného originálu umístěného horizontálně, nastavte u možnosti [Otočit zadní stranu o 180 st.] zaškrtávací pole na .
   Klávesu [2str. na 2str.] a [2str. na 1str.] nelze použít při kopírování ze skla pro dokumenty.

2. #### Vložte originál na sklo pro dokumenty a klepněte na klávesu [Náhled]

   - SKLO PRO DOKUMENTY

3. #### Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Dodatečný sken]

   Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.

4. #### Zkontrolujte výběr papíru, který chcete použít

   Při výměně papíru si přečtěte níže uvedené části.
   - NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   - NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   Podle velikosti originálu se mohou vyskytnout případy, kdy není automaticky vybrána stejná velikost papíru, jako má originál. V takovém případě změňte zásobník papíru ručně.

5. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky