# POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ K PARALELNÍMU KOPÍROVÁNÍ (TANDEMOVÉ KOPÍROVÁNÍ)

## Přehled

Tato funkce rozdělí úlohu kopírování na poloviny mezi dvěma přístroji zapojenými do sítě a umožňuje tak zkrátit čas kopírování. V režimu nastavení [Nastavení tandemového připojení] musí být povolena možnost Tandemová kopie.

Hlavní přístroj a podřízený přístroj
Hlavní přístroj provádí pouze skenování a podřízený přístroj registrovaný v hlavním přístroji provádí pouze tisk bez skenování originálu.

- Chcete-li použít tuto funkci, musíte být oba přístroje připojené k vaší síti. Pro tandemové kopírování nemůžete používat tři nebo více přístrojů.
- Pokud je Tandem kopie povoleno pomocí funkce v hlavním přístroji a není v přístroji podřízeném, zobrazí se zpráva. Sedlový finišér je například nainstalován v hlavním přístroji, ale není nainstalován v přístroji podřízeném:
  - Tandemové kopírování je povoleno při zadání kopií bez sešívání.
  - Tandemové kopírování je zakázáno při zadání kopií se sešíváním.
- Pokud je Tandem kopie povoleno pomocí funkce v hlavním přístroji a není v přístroji podřízeném, zobrazí se zpráva. Sedlový finišér je například nainstalován v hlavním přístroji, ale není nainstalován v přístroji podřízeném:
- Pokud jste nakonfigurovali nastavení ověření uživatele, Tandem kopie nemusí být povoleno v závislosti na ověření specifikovaném v hlavním přístroji a v přístroji podřízeném.
  - Tandemové kopírování je povoleno, když je v hlavním přístroji nastaveno ověření uživatele.
  - Tandemové kopírování je zakázáno, když je ověření uživatele nastaveno v podřízeném přístroji, ale není nastaveno v hlavním přístroji.
- Pokud provádíte lichý počet sad, je pro hlavní přístroj vytvořena jedna sada navíc.

###### Použití tandemového kopírování:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení tandemového připojení].

- Informace o IP adrese podřízeného přístroje musí být zaregistrovány v hlavním přístroji. Jako číslo portu je nejvhodnější použít počáteční nastavení (50001). Pokud se při tomto nastavení nesetkáte s potížemi, neměňte číslo portu. Nastavení tandemového připojení by mělo být nakonfigurováno administrátorem sítě. Pokud si hlavní přístroj a podřízený přístroj zamění úlohy, nakonfigurujte IP adresu hlavního přístroje v podřízeném přístroji. Pro oba přístroje je možné použít stejné číslo portu.

###### Zákaz tandemového přenosu nebo příjmu:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení tandemového připojení].

- Chcete-li zakázat tandemový přenos, povolte možnost [Vypnutí režimu hlavního zařízení].
- Chcete-li zakázat tandemový příjem, povolte možnost [Vypnutí režimu stroje klient].

## Ovládání

1. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   Používáte-li sklo pro dokumenty ke skenování více stran originálu, vyměňte originál a klepněte na klávesu [Dodatečný sken].
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Tandemové kopírování].

   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení tandemového kopírování:

   Klepněte na klávesu [Tandemová kopie] a zrušte zaškrtnutí.

3. #### Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

   Lze zadat až 9999 kopií (sad). Zadaný počet kopií je sdílen mezi hlavním a podřízeným přístrojem. Pokud je počet kopií lichý, hlavní přístroj zhotoví více kopií, než přístroj podřízený.

   ###### Je-li zadán nesprávný počet kopií:

   Klepněte na klávesu [C] a pak zadejte správné číslo.

4. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

5. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zrušení tandemového kopírování:

   Klepněte na klávesu [STOP] na hlavním i podřízeném přístroji.

Na začátek stránky