# NASTAVENÍ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

## Záložka „Nastavení počátečního stavu“

Výchozí nastavení, určená těmito nastaveními, se použijí pro všechny funkce přístroje (nejen pro kopírování).
Nastavení kopírovacího zařízení se resetují na původní hodnotu při zapnutí tlačítka [NAPÁJENÍ], klepnutí na klávesu [CA] nebo když uplyne interval automatického vymazání. Tato nastavení se používají pro změnu výchozího nastavení pro režim kopírování.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
Zásobník | Zadejte výchozí zásobník.
Typ expozice | Nastavte výchozí režim expozice.
Měřítko | Nastavte výchozí měřítko kopírování.
Oboustranná Kopie | Nastavte výchozí režim oboustranného kopírování. Je-li toto nastavení použito pro změnu výchozího nastavení pro funkci duplexu na jakékoli jiné nastavení než 1str. na 1str. a funkce duplexu nebo automatický podavač dokumentů selže nebo je vypnut, obnoví se nastavení 1str. na 1str.
VÝSTUP | Nastavte výchozí vybranou metodu výstupu tisku a výchozí vybraný výstupní zásobník.
Nastavení velikosti ořezání | Nastaví výchozí šířku ořezávání funkce ořezávání. Tato funkce se zobrazí, je-li nainstalován finišer vazby (sešívání 100 listů) a řezací jednotka.
Návrat na výchozí | Vrátí všechna nastavení položek na výchozí nastavení výrobce.

## Záložka „Nastavení funkce kopírování“

Následující nastavení se týkají kopírování.
Podle toho, jaká přídavná zařízení jsou v přístroji nainstalována, se nemusí zobrazit položky nastavení.

###### Úprava expozice kopie

Seřizuje se použitá úroveň expozice, je-li zvolena a nastavena možnost [Auto], a nastavuje se pro skleněný a automatický podavač dokumentů.

###### Nastavení otočení kopie

Jsou-li papír a originál umístěny v odlišné orientaci, otočí tato funkce automaticky obraz o 90 stupňů a umožní tak správné okopírování na papír.
Povolením nastavení otáčení kopie okopírujete velikost originálu A5 (5 1/2" × 8 1/2") na papír A5R (5 1/2" × 8 1/2"R).

###### Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka

Přidat nebo změnit přednastavená měřítka Přidejte dvě hodnoty předvolby měřítka zvětšení (101 % až 400 %) a dvě hodnoty předvolby měřítka zmenšení (25 % až 99 %).
V případě potřeby můžete změnit také předvolené měřítko.
Nelze měnit jiná než přidaná přednastavená měřítka.

###### Nastavení maximálního počtu kopií

Používá se pro nastavení maximální hodnoty, kterou lze zadat pro počet kopií (při souvislém kopírování). Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 1 až 9999.

###### Počáteční nastavení posunu okraje

Používá se k nastavení výchozího posunu okraje. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 50 mm (2") v krocích 3 mm (1/8") jak pro přední, tak pro zadní stranu.

###### Nastavení šířky mazání

Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") v krocích po 3 mm (1/8") pro šířku odsazení okraje a šířku odsazení středu.

###### Nastavení kopie karty

Používá se k nastavení výchozí originální velikosti pro funkci kopie karty.
Zadejte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") s krokem 3 mm (1/8") rozměrů X (horizontální) a Y (vertikální) originálu.
Je-li zaškrtávací pole „Přizpůsobit na stránku“ nastaveno na , klávesa [Přizpůsobit na stránku] se vždy zobrazí na obrazovce kopie karty.

###### Automatické sešívání vazby

Sešívání vazby proběhne automaticky při použití funkce zhotovení brožury.

###### Počáteční nastavení štítkové kopie

Ta slouží k nastavení výchozí šířky posunutí obrazu (šířky štítky) pro kopírování štítku.
Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s krokem 3 mm (1/8").

###### Vypnout registraci programu

Používá se pro zakázání mazání a změn nastavení kopírování uložených v programech úloh.

###### Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii

Vypne použití pomocného zásobníku při vytváření oboustranných kopií.
Pomocný zásobník se často používá pro podávání listů samolepek, transparentní fólie a jiných speciálních médií, pro které je oboustranné kopírování zakázáno. Pokud se některé z těchto speciálních médií dostane do jednotky obracení papíru, může dojít k zaseknutí nebo poškození jednotky. Pokud se často používají speciální média, pro které je oboustranné kopírování zakázáno, doporučuje se zapnout toto nastavení.

###### Vypnutí automatické volby papíru

Vypne funkci automatické volby papíru.
Když je toto nastavení zapnuto, neprovede se automatická volba papíru, který má stejnou velikost jako originál na skle pro dokumenty nebo v automatickém podavači dokumentů.

###### Nastavení automatického výběru zásobníku podávajícího papír

Je-li nastavení povoleno a do zásobníku je vložen papír, když je přístroj v pohotovostním režimu v režimu kopírování, je tento zásobník automaticky zvolen.

###### Zablokování registrace vlastního obrazu

Vypne ukládání vlastního obrazu.

###### Zablokovat odesílání během kopírování

Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu kopírování.

###### 600 dpi × 600 dpi, režim skenování podavače dokumentů

Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití automatického podavače dokumentů z 600 × 300 dpi na 600 × 600 dpi (režim vysoké kvality).
Je-li použit režim vysoké kvality, reprodukují se jemný tisk a tenké čáry mnohem ostřeji, rychlost skenování je však nižší.
Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 × 300 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítko kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nesmí být zapnut režim [Kopie z kopie].

###### Rychlé skenování ze skla originálů

Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití skla pro dokumenty z 600 × 600 dpi na 600 × 300 dpi (režim vysoké rychlosti).
Je-li nastaven režim vysoké rychlosti, je čas pro zhotovení první kopie kratší, ale obraz na kopii nebude tak ostrý.
Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 × 300 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítko kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nesmí být zapnut režim [Kopie z kopie].

###### Automatický návrat před kopírováním

Slouží k zapnutí funkce automatického vymazání v průběhu kopírování, i když úloha ještě není dokončena. Slouží k ochraně přístroje proti zdržení z důvodu nedokončené úlohy kopírování.

## Automatická kalibrace

Opraví gradaci, je-li vypnuta. Když tiskárna skenuje vytištěný vzorník, je gradace opravena automaticky.
Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatické kalibrace. Dejte vzorník na sklo pro dokumenty, jak je ukázáno níže (tenká čára u hrany papíru je nalevo).

Položte na vzorník kopírovací papír (asi pět listů), který má stejnou velikost jako vzorník, opatrně zavřete automatický podavač dokumentů a klepněte na klávesu [Provést].
Je-li po provedení automatické kalibrace gradace stále vypnuta, může k opravení gradace dojít po opakovaném provedení automatické kalibrace.
Na začátek stránky