# ŘÍZENÍ PORTU

Zapněte nebo vypněte hlavní systémové porty, nastavte čísla portů a klepněte na klávesu [Uložit].
Lze konfigurovat následující porty:

Port serveru | Port klienta
--- | ---
HTTP HTTPS TISK FTP Tisk RAW LPD IPP IPP-SSL Příjem tandemového výstupu PC skenování Panel dálkového ovládání SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Rozšíření USB zařízení (je-li zapnutý Modul komunikace aplikace nebo Modul externího účtu) Sharp OSA (je-li zapnutý Modul komunikace aplikace nebo Modul externího účtu) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Oznámit konec úlohy LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Odeslání tandemového výstupu Odeslat Záloha dat

Na začátek stránky