# ZÁSOBNÍK 3/4

## Přehled

Do zásobníku 3 lze vložit maximálně 500 listů papíru ve formátu A3W až B5R (11" × 17" až 7-1/4" × 10-1/2"R).
Do zásobníku 4 lze vložit maximálně 500 listů papíru ve formátu širokého A3W až A5R (11" × 17" až 5-1/2" × 8-1/2"R).
Do zásobníku 4 lze založit jiný než běžný papír, a to zvláštní média, jako například průhledné fólie a štítkový papír.
Pro založení štítkového papíru je nutné nainstalovat vyhrazené vodítko.
Pokud vložíte jiný typ nebo velikost papíru, než který byl vložen dříve, nezapomeňte ověřit nastavení v nabídce režimu nastavení. Nesprávné nastavení může způsobit chybu tisku, tisk na papír nesprávné velikosti nebo uvíznutí papíru.

###### Kontrola typu a velikosti papíru:

V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].
Nedávejte na zásobník těžké předměty a příliš na něj netlačte.

## Ovládání

1. #### Vytáhněte zásobník papíru.

   Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.
   Chcete-li vložit papír, přejděte ke kroku 3.

   Držte rukojeť, dokud se zámek neuvolní.

2. #### Nastavte vodicí lišty A a B tak, že stlačíte jejich zajišťovací páčky a posunete lišty podle délky a šířky papíru, který chcete vložit.

   ###### (1) Stiskněte knoflík zámku na vodicí liště A a posuňte ji podle požadované velikosti papíru.

   ###### (2) Stiskněte knoflík zámku na vodicí liště B a posuňte ji podle požadované velikosti papíru.

   Při posunutí na standardní velikost papíru se vodicí lišta B automaticky uzamkne.

   ###### (3) V případě nestandardní velikosti papíru stiskněte tlačítko zámku (C) poté, co přesunete vodicí lištu B na požadovanou velikost.

   Nestandardní velikost papíru lze založit pouze do zásobníku 4. Nestandardní velikost papíru nelze založit do zásobníku 3.

3. #### Vložte papír do zásobníku.

   Vložte papír tiskovou stranou dolů. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru (maximálně 500 listů).

   Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.

4. #### Zatlačte zásobník opatrně do přístroje.

   Zasuňte zásobník úplně do přístroje.

### Vložení štítkového papíru do zásobníku 4

1. #### Sejměte vodítko štítkového papíru

   Vodítko je uloženo uvnitř zásobníku 4.

2. #### Vytáhněte zásobník a nainstalujte vodítko

   Upravte vodicí lištu podle polohy trojúhelníkové značky.
   Nainstalujte vodítko tak, aby mohlo přikrýt vodicí lišty.
   Upravte vodicí lišty v zásobníku podle délky a šířky zakládaného papíru.

3. #### Vložte štítkový papír do zásobníku

   Vložte štítkový papír tiskovou stranou dolů tak, aby byl štítek vlevo.

   Podívejte se na níže uvedený obrázek a upravte polohu štítku štítkového papíru.

4. #### Opatrně zasuňte zásobník do přístroje a nastavte typ papíru na štítkový papír

   Volbou Nastavení zásobníku papíru nastavte v systémových nastaveních typ papíru na štítkový papír.

   ###### Nastavení typu papíru na štítkový papír:

   V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].

Na začátek stránky