# NASTAVENÍ OSTROSTI OBRAZU (OSTROST)

## Přehled

Tato funkce nastavuje ostrost pro dosažení ostřejšího nebo měkčího obrazu.
Ostrost musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Ostrost].

2. #### Klepnutím na ikonu nebo posunutím posuvníku a upravte ostrost

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení ostrosti:

   Klepněte na klávesu [Off].

3. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

4. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky