# NASTAVENÍ TISKU E-MAILU

Je-li na adresu tohoto přístroje odeslán e-mail, vytiskne se soubor, který je k mailu připojen.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
TISK E-MAILU | Chcete-li používat funkci tisku e-mailu, vyberte tuto možnost.
Server POP3 | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru POP3.
Číslo portu | Zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
Ověření POP | Pro ověření serveru POP3 se použije protokol ověření (včetně APOP).
Uživatelské jméno | Zadejte uživatelské jméno. Pro tisk e-mailu je třeba mít zřízen speciální uživatelský účet.
Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte zaškrtávací pole [Změnit heslo] na a zadejte nové heslo do textového pole.
Interval kontroly | Zadejte interval vyvolání serveru POP3. Výchozí nastavení je pět minut.
Povolit SSL | Je-li pole zaškrtnuto , je zapnuta komunikace POP přes SSL nebo POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS. To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS. Chcete-li povolit komunikaci POP přes SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace POP přes SSL [Číslo portu]. Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu [Číslo portu] na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.
Test připojení | Klikněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru POP3.

Na začátek stránky