# SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL S RŮZNOU VELIKOSTÍ)

## Přehled

Současně můžete pomocí automatického podavače dokumentů naskenovat originály různých velikostí, například pokud jsou smíšeny velikosti originálu B4 (8-1/2" × 14") a A3 (11" × 17").
Při skenování originálu přístroj automaticky zjišťuje velikost každého originálu.
Tuto funkci je možné použít pouze v kombinaci různých velikostí originálu, jak vidíte níže.

- A3 a B4, A3 a B5, B4 a A4 a A4 a B5
- A4R a B5, B4 a A4R, B4 a A5 a B5 a A5
- 11" × 17" a 8-1/2" × 14", 11" × 17" a 8-1/2" × 13" a 11" × 17" a 5-1/2" × 8-1/2"

- Vyberete-li originály s různou velikostí, nelze zadat velikost skenování originálu.
- Jakmile vyberete velikost skenování originálu, nelze zadat originály různé velikosti.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je v režimu „Nastavení (administrátor)“ nastavena možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení detektoru orig. vel.] na hodnotu „AB-3“.

## Ovládání

1. #### Umístění originálů do automatického podavače dokumentů

   Vložte originály se zarovnanými rohy ve vzdálenějším levém rohu zásobníku podavače dokumentů.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Originál s různou velikostí].

   V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

4. Pro originály s různou velikostí nastavte možnost „Originál“ na „Auto“.

   ###### Zrušení nastavení smíšené velikosti originálu:

   Klepněte na klávesu [Originál smíšené velikosti] a zrušte zaškrtnutí.

5. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

Na začátek stránky