# ZÁSOBNÍK 1/2

## Přehled

Do zásobníku 1 lze vložit maximálně 1 200 listů papíru ve formátu A4 (8-1/2" × 11").
Do zásobníku 2 lze vložit maximálně 800 listů papíru ve formátu A4 (8-1/2" × 11").
Pokud vložíte jiný typ nebo velikost papíru, než který byl vložen dříve, nezapomeňte ověřit nastavení v nabídce režimu nastavení. Nesprávné nastavení může způsobit chybu tisku, tisk na papír nesprávné velikosti nebo uvíznutí papíru.

###### Kontrola typu a velikosti papíru:

V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].
Nedávejte na zásobník těžké předměty a příliš na něj netlačte.

## Ovládání

### Vkládání papíru

1. #### Vytáhněte zásobník papíru.

   Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.
   Držte rukojeť, dokud se zámek neuvolní.

2. #### Zvedněte podávací válec a do zásobníku založte papír

   Vložte papír tiskovou stranou dolů. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru (maximálně 1 200 listů v zásobníku 1 nebo maximálně 800 listů v zásobníku 2).
   Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.

3. #### Podávací válec přesuňte dolů a opatrně zatlačte zásobník papíru do přístroje

   Zasuňte zásobník úplně do přístroje.

### Zadání velikosti papíru

1. #### Vyjměte vodítko velikosti papíru

   Základnu zásobníku zatlačte úplně dolů, háček přidržte ve spodní části vodítka velikosti papíru a vodítko velikosti papíru poněkud vytáhněte nahoru.

   Než změníte velikost papíru v zásobníku 2, zvedněte vodítko papíru.

2. #### Připevněte vodítko velikosti papíru a průhledný list podle velikosti použitého papíru

   ###### (1) Vyrovnejte spodní část vodítka velikosti papíru podle příslušné štěrbiny na základně zásobníku.

   Vyrovnejte vodítko velikosti papíru podle příslušné štěrbiny pro danou velikost použitého papíru (vyznačeno značkou velikosti papíru).

   ###### (2) Vyrovnejte otvory v hodní části vodítka velikosti papíru podle výčnělků, které zabezpečují vodítko velikosti papíru.

   Vyrovnejte podle příslušných štěrbin pro danou velikost použitého papíru (vyznačeno značkou velikosti papíru).

   ###### (3) Zatlačte vodítko papíru tak, aby se zaklapnulo na místo.

   Zatlačte vodítko velikosti papíru tak, aby se háček ve spodní části zaklapnul na místo. (Při zaklapnutí se ozve zvuk kliknutí.) Vodítko velikosti papíru zkuste poněkud posunout a ověřte, zda je zajištěné na svém místě.

   - Při připevňování vodítka velikosti papíru umístěte podle obrázku správně orientovaný průhledný list do přímého kontaktu se základnou.
   - Štěrbina či otvor se značkou LT označuje velikost 8-1/2" x 11".
   Během připevňování vodítka velikosti papíru se ujistěte, že horní a spodní část vodítka jsou vyrovnány podle stejné velikosti papíru. Nejsou-li horní a spodní část vodítka velikosti papíru vyrovnány podle stejné velikosti papíru, může se papír podávat nakřivo nebo může uvíznout.

3. #### Opakujte kroky 1 a 2 a upravte vzdálenější vodítko papíru podle velikosti papíru, který chcete použít.

   Nezapomeňte upravit vzdálenější vodítko papíru na stejnou velikost jako bližší vodítko papíru.
   Při sejmutí a připevnění vzdálenějšího vodítka velikosti papíru věnujte pozornost tomu, abyste nezasáhli přední kryt přístroje.

   Upravíte-li pouze jedno vodítko papíru, může se papír podávat nakřivo nebo může uvíznout.

4. #### Nastavení typu a velikosti papíru

   Nezapomeňte nastavit velikost a typ papíru výběrem možnosti [Nastavení systému] [Nastavení zásobníku papíru] v režimu nastavení.
   Není-li nastavení velikosti papíru konfigurováno správně, automatický výběr papíru nebude pracovat správně a může se tisknout na papír nesprávné velikosti či typu nebo může dojít k uvíznutí papíru.

Na začátek stránky