# NASTAVENÍ ODESLÁNÍ OBRAZU

## Nastavení ovládání - záložka „Výchozí nastavení“

Tato záložka slouží ke konfiguraci položek souvisejících s výchozím nastavením pro nastavení odeslání obrazu.

###### Podržet nastavení po nějakou dobu po dokončení snímání.

Pomocí tohoto nastavení zachováte nastavení po dokončení skenování (až do aktivace režimu automatického vymazání).

###### Výchozí nastavení zobrazení

Vyberte základní obrazovku, která se objeví po klepnutí na klávesu [Odeslání obrazu].

- E-mail
- Síťová složka
- FTP
- Zadávání dat (je-li instalován modul integrace aplikace)

###### Výchozí volba adresáře

Položka | Popis
--- | ---
Použít pouze adresy režimů odesílání | Když vyberete adresu z adresáře, jsou použity pouze adresy zobrazené v režimu zužování.
Kategorie, která má být zobrazena ve výchozím nastavení | Vyberte kategorii, která má být zobrazena ve výchozím nastavení. Žádné Časté použití Kategorie 1 až 32
Zobrazení všech typů adres bez ohledu na aktuálně zobrazený režim. | Je-li toto nastavení povoleno, zobrazí se všechny cíle bez ohledu na zobrazený režim.
Zvětšení adresáře | Zobrazí se seznam zvětšených adresářů.

###### Orientace obrazu

Nastaví výchozí orientaci obrazu.

###### Nastavení počátečního rozlišení

Pro výchozí rozlišení režimu běžného skenování, e-mailu, jsou k dispozici následující nastavení.
Nastavením zaškrtávacího pole „Při uložení použít sadu rozlišení“ na použijete nastavení rozlišení uložené s obrazem při použití obrazu uloženého prostřednictvím funkce řazení dokumentů. Lze konfigurovat pro každou položku.

Položka | Popis
--- | ---
Sken | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Výchozí nastavení expozice

Toto nastavení se používá pro nastavení výchozího stupně expozice pro skenování dokumentu v režimu odeslání obrazu. Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální]. Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.

###### Výchozí typ obrazu originálu

Zvolte nejdříve typ originálu, aby bylo možné uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál (pouze v režimech skenování a skenování na paměťové USB zařízení).
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Tištěné foto
- Mapa

Je-li nastavení počáteční expozice nastaveno na [Auto], nelze zvolit žádný typ originálu.

###### Ostrost

Používá se ke zdůraznění obrysů obrazu a jejich zřetelného zobrazení pro skenování dokumentu v režimu odesílání obrazu. Lze nastavit kteroukoli z 5 úrovní.

###### Kontrast

Toto nastavení se používá pro nastavení kontrastu obrazu pro skenování dokumentu v režimu odeslání obrazu. Lze nastavit kteroukoli z 5 úrovní.

###### Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu

Toto nastavení se používá k zadání požadavku na poklepání na před zadáním další adresy při odesílání oběžníku.
Je-li toto nastavení zapnuto, nelze vynechat, ani když se další adresa zadává klávesou předvolby, pokud neklepnete na .
Pokud se uživatel pokusí zadat další adresu bez klepnutí na , ozve se dvojí varovné pípnutí a zadání bude odmítnuto.

###### Nastavení zvuku dokončení skenování

Nastaví hlasitost zvuku dokončení skenování, který zazní po naskenování originálu.

###### Vypnout přepínání pořadí zobrazení

Vypne změnu pořadí zobrazování (pořadí podle vyhledávacího čísla, vzestupné, sestupné).
Jakmile je pořadí zobrazování nastaveno, už se nezmění. Po zapnutí tohoto nastavení se bude nadále používat pořadí zobrazení zvolené v okamžiku zapnutí tohoto nastavení.

###### Výchozí ověřovací razítko (Je-li nainstalována jednotka ověřovacího razítka)

Zapnutím této funkce vždy připojíte ověřovací razítko k originálu, který byl již naskenován pomocí automatického podavače dokumentů.

###### Nastavení šířky mazání

Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání. Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 20 mm (1") v krocích po 1 mm (1/8") pro šířku odsazení okraje a šířku odsazení středu.

## Nastavení ovládání – záložka „Zapnutí/vypnutí nastavení“

Tato záložka slouží ke konfiguraci položek souvisejících se zapnutím/vypnutím nastavení pro nastavení odeslání obrazu.

### Nastavení zákazu registrace

Registraci adres z tiskárny, režim nastavení (webová verze) a počítač lze zakázat jednotlivě.

###### Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu

Zakáže správu adres z přístroje.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Kontakty

###### Vypnout registraci cíle na webové stránce

Vypne ukládání cíle z režimu nastavení (webová verze).
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Kontakty

###### Vypnout registraci programu

Vypne použití adresáře pro všechny programy.

###### Vypnutí registrace cíle pomocí vyhledání globální adresy

Vypne správu adres z vyhledání globální adresy.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail

###### Vypnutí registrace pomocí nástroje Network Scanner Tool

Vypne správu adres z nástroje Network Scanner Tool.
Tuto funkci použijte k potlačení ukládání dat jiného přístroje prostřednictvím příchozího směrování adresáře.

###### Zablokování přeposílání po síti

To zakáže příchozí směrování.

### Nastavení zákazu přenosu

Tato nastavení se používají pro zablokování následujících operací odesílání.

###### Vypnout výběr z adresáře

Vypne výběr cílů z adresáře.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- FTP
- Síťová složka

###### Vypnout přímé zadání

Vypne přímé zadání adresy cíle a ostatní.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- Síťová složka

## Nastavení skenování – záložka „Nastavení skenování“

Záložka slouží ke konfiguraci nastavení funkce odeslání obrazu (skenování, atd.).
Následující nastavení se týkají skeneru.

### Výchozí sada odesílatele

Zde uložené informace se použijí pro skenování do e-mailu, pokud v nastavení odeslání nespecifikujete položku [Odpovědět].

###### Jméno odesílatele

Zadejte výchozí jméno odesílatele (maximálně 20 znaků).

###### E-mailová adresa pro odpověď

Zadejte výchozí adresu pro odpověď (maximálně 64 znaků).
Je-li uloženo pouze jméno odesílatele, nebude použito jako informace odesílatele.

### Nastavení výchozího barevného režimu

Vyberte výchozí nastavení barevného režimu pro volbu barevně i černobíle v e-mailové adrese, síťové složce, FTP a počítači. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost Společné pro skeny.
Nastavením zaškrtávacího pole „Vypnutí změny nastavení černé a bílé v automatickém režimu“ na zakážete nastavení černé a bílé ze základní obrazovky, je-li režim barev nastaven na Auto.
Auto (mono2, stupně šedi*), plnobarevný, stupně šedi, mono 2
*Skenování černobílého originálu s režimem barev nastaveným na [Auto]

### Nastavení počátečního formátu souboru

Zadejte počáteční formát souboru pro odeslání souboru v režimu e-mailu, síťové složky, FTP nebo počítače. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost Společné pro skeny.

###### Formát souboru

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Komprimované PDF*2, 5, Komprimované PDF (ultra jemné)*2, 5, Komprimované PDF/A*4, Komprimované PDF/A (ultra jemné)*4, Šifrované PDF, Šifrované/komprimované PDF*3, 5, Šifrované/komprimované PDF (ultra jemné)*3, 5, XPS
*1 Je-li zvoleno [Černobílá], bude formát [TIFF].
*2 Je-li zvoleno [Černobílá], bude formát [PDF].
*3 Je-li zvoleno [Černobílá], bude formát [Zašifrované PDF].
*4 Je-li zvoleno [Černobílá], bude formát [PDF/A].
*5 Je-li nainstalován rozšiřující modul funkce skeneru

###### ČB

Režim komprese: Žádná, MH (G3), MMR (G4)

###### Barva / stupně šedi

Poměr komprese: Nízká, Střední, Vysoká
Zvýr. černé znaky

###### Určité stránky v souboru

Je-li nastaveno , je vytvořen soubor pro každou stranu.
Zadejte počet stránek jednotlivých souborů.

### Režim komprese při vysílání

Zvolí režim komprese pro odesílání oběžníku pomocí funkce skenování do e-mailu. Zde nastavený režim komprese je používán pro všechny cíle bez ohledu na jejich individuální nastavení režimu komprese.

###### Černobílý

MH (G3), MMR (G4)

###### Barva / stupně šedi

Nízká, Střední, Vysoká
Zvýraznit černá písmena

### Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh

Aby se při skenování do e-mailu předešlo posílání extrémně velkých obrazových souborů, je možné nastavit limit pro velikost souboru od 1 MB do 10 MB po krocích 1 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.
Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].

### Maximální velikost datových příloh (FTP/síťová složka)

Limit velikosti souboru je možné nastavit pro odesílání při skenování na FTP, skenování do síťové složky. Limity, které lze zvolit, jsou 50, 150 a 300 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.
Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].
V průběhu odeslání oběžníku, které zahrnuje e-mailové cíle, má přednost limit nastavený v části Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh.

### Nastavení skryté kopie

###### Povolit skrytou kopii

Zapněte toto nastavení, chcete-li použít doručení skryté kopie. Na obrazovce adresáře odeslání obrazu zobrazí klávesu [Bcc].

###### Na stavové obrazovce zobrazit adresu skryté kopie

Na obrazovce správy úlohy a v záložce se seznamem adres zobrazí adresy pro skrytou kopii.

### Zakázat funkci skenování

Touto volbou zakážete dálkové skenování z počítače.

## Nastavení skenování – záložka „Výchozí adresa“

Výchozí adresu lze uložit a díky tomu je možné odeslání jednoduchým stisknutím klávesy [Start] bez určení adresy. Chcete-li nastavit výchozí adresu, nastavte u položky [Nastavení výchozí adresy] možnost [Zapnout].

- Je-nastaven výchozí cíl, přejde základní obrazovka do režimu skenování.
- Je možné nastavit pouze jednu výchozí adresu pro funkce skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do počítače nebo skenování do síťové složky.

### Přidat vybrané

Vyberte adresu, která má být použita jako výchozí.

###### Zadejte přihlašovací e-mailovou adresu uživatele.

Přihlašovací e-mailová adresa uživatele je nastavena jako výchozí.
Podle zamýšleného použití vyberte následující položky.

Položka | Popis
--- | ---
Povolit zrušení | Automaticky zadanou e-mailovou adresu přihlášeného uživatele můžete zrušit. Chcete-li provést zrušení, klepněte na panelu akcí na klávesu [Zrušit].

###### Výběr z adresáře

- Chcete-li zobrazit požadovaný adresář, zužte vyhledávání podle abecedy nebo kategorie pomocí seznamu [Index]. Můžete vybrat počet adres, které mají být současně zobrazeny pomocí položky[Položky zobrazení].
- Jakmile vyberete požadovaný název adresy a klepnete na klávesu [Uložit], můžete vybranou adresu použít jako výchozí.

Na začátek stránky