# ODSTRANĚNÍ CHROMATICKÝCH BAREV Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (VÝPADEK BARVY)

## Přehled

Můžete vymazat barevnou plochu naskenovaného originálu a zpracovaný originál odeslat.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Výpadek barvy]

   V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Chcete-li zrušit nastavení Výpadek barvy:

   Klepněte na klávesu [Výpadek barvy] a zrušte zaškrtnutí.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   - Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
     Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.
   - Klepnete-li na klávesu [Náhled funkce] na obrazovce potvrzení skenování, můžete změnit expozici, rozlišení, velikost skenování a velikost odeslání.

Na začátek stránky