# FINIŠER (SEŠÍVÁNÍ 100 LISTŮ)

## Přehled

To se vztahuje na funkci odsazení, která posílá na výstup tříděný papír, přičemž každou sadu papíru skládá, a funkci třídění a sešívání, která sešije každou sadu výtisků.
Chcete-li ve vytištěném papíru děrovat otvory, nainstalujte volitelný modul děrovací jednotky.

### Názvy funkcí

Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Sešívačka papíru
Toto zařízení dočasně skládá papír, který bude sešíván.
×
Výstupní zásobník
Do tohoto zásobníku se ukládají sešité a odsazené výtisky.
Zásobník je posuvný. Rozšiřte zásobník pro tisk na papír velké velikosti (velikosti A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" a 8-1/2" × 13").
×
Horní kryt
Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Přední kryt
V případě nutnosti výměny kazety se svorkami nebo vyjmutí zaseknutých svorek otevřete tento kryt.

- Nepokládejte na finišer těžké předměty ani na něj příliš netlačte (sešívání 100 listů).
- Po zapnutí přístroje a při tisku buďte opatrní, protože se zásobník může pohybovat nahoru a dolů.
- Finišer (sešívání 100 listů) nelze nainstalovat zároveň s finišerem vazby.

### Spotřební materiál

Finišer (sešívání 100 listů) vyžaduje následující kazetu se svorkami:
Kazeta na svorky (přibližně 5000 svorek v kazetě × tři kazety) MX-SCX2

### Výměna kazety

Pokud v kazetě na svorky dojdou svorky, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Podle uvedeného postupu vyměňte kazetu na svorky.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Stiskněte zelené části na pouzdře sešívače a vytáhněte jej nahoru a ven.

3. #### Vyjměte prázdnou kazetu na svorky.

   Pokud ve schránce zbývají nějaké sponky, nelze ji vyjmout.

4. #### Zasuňte novou kazetu na svorky do pouzdra.

   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

5. #### Instalujte pouzdro na svorky

   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

6. #### Zavřete přední kryt.

   Zhotovte zkušební kopii v režimu třídění a sešívání a ověřte si správnost sešívání.

### Likvidace odpadu vzniklého při sešívání

Používáte-li finišer pro sešívání, vzniká při sešívání odpad.
Odpad vznikající při sešívání se shromažďuje ve schránce na odpad ze sešívání.
Níže uvedeným postupem zlikvidujte odpad vznikající při sešívání.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Uchopte poutko schránky na odpad vzniklý při sešívání, opatrně ji vytáhněte a zlikvidujte odpad vzniklý při sešívání

   - Do schránky na odpad vzniklý při sešívání nezasunujte prsty. Svorky se mohou zapíchnout do prstů, a poranit je.
   - Odpad vzniklý při sešívání nelikvidujte v plastikovém sáčku. Svorky mohou sáček proděravět.

3. #### Nasaďte schránku na odpad vzniklý při sešívání zpět

   Ujistěte se, že je schránka na odpad vzniklý při sešívání usazena správně.

4. #### Zavřete přední kryt.

Na začátek stránky