# DĚROVÁNÍ KOPIÍ

## Přehled

Tato funkce děruje kopie a odesílá je na výstup. Velikosti papíru, které lze děrovat, se liší v závislosti na nainstalovaném děrovacím modulu.

- Pozice děrování můžete zobrazit na obrazovce ZOBRAZENÍ NÁHLEDU KOPIE.
- Pro děrování papíru je vyžadován děrovací modul.
- Počet možných otvorů děrování a rozteč mezi jednotlivými otvory se liší v závislosti na nainstalovaném děrovacím modulu.
- Nelze použít velikost papíru A3W (12" × 18") ani speciální média, jako jsou například transparentní fólie.
- Funkce děrování nemůže být používána společně se sešíváním vazby nebo překládáním papíru. Je však možné ji používat s funkcí Z skladu a formátem A3, B4 nebo 11" × 17".

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na kartu [Děrovat] a poté na požadovaný typ děrování

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   ###### Zrušení funkce děrování:

   Klepněte na klávesu zvoleného děrování.

Na začátek stránky