# OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.

### NASTAVENÍ DETEKTORU VELIKOSTI ORIGINÁLU

Chcete-li detekovat velikost originálu pomocí funkce detekce velikosti originálu, zvolte jednu z 8 níže uvedených skupin standardních velikostí originálů.

Volby | Detekovatelné velikosti originálu
--- | ---
SKLO PRO DOKUMENTY | Zásobník podavače dokumentů (automatický podavač dokumentů)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8 1/2" × 14", 8 1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 × 330 mm (8 1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 × 340 mm (8 1/2" × 13 2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 340 mm (8 1/2" × 13 2/5")
AB-5 | 216 × 343 mm (8 1/2" × 13 1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 343 mm (8 1/2" × 13 1/2")
Palec-1 | 11" × 17", 8 1/2" × 14", 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2" | 11" × 17", 8 1/2" × 14", 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2", A3, A4
Palec-2 | 11" × 17", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2" | 11" × 17", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2", A3, A4
Palec-3 | 11" × 17", 8 1/2" × 13 2/5" (216 × 340 mm), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2" | 11" × 17", 8 1/2" × 13 2/5 (216 × 340 mm), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2", A3, A4

###### Zrušit detekci na skle pro dokumenty

Funkci detekce velikosti originálu na skle pro dokumenty lze vypnout. Vypnete-li ji, je se všemi originály umístěnými na sklo pro dokumenty zacházeno jako s originály zvláštní velikosti.

### Zablokování nastavení sešívání přístroje/sešívání

Podle toho, jaká přídavná zařízení jsou v přístroji nainstalována, se nemusí zobrazit položky nastavení.

###### Zakázání podavače dokumentů

Toto nastavení použijte pro zakázání použití automatického podavače dokumentů, například když má podavač závadu. (Je-li nastavení aktivní, lze stále skenovat na skle pro dokumenty.)

###### Režim podávání originálů

Níže uvedené režimy podávání originálu lze nastavit jako výchozí režimy pro kopírování, odesílání obrazu, skenování na HDD a ukládání na externí paměťové zařízení. Používáte-li režim často, nemusíte režimy měnit při každém použití.

- Originál s různou velikostí (stejné šířky (pouze pro režim kopírování) / odlišné šířky)
- Režim pomalého skenování
- Přeskočení prázdné stránky

###### Zablokování duplexu

Používá se k vypnutí oboustranného tisku, například při závadě duplexního modulu.

###### Vypnutí velkokapacitní kazety

Toto nastavení slouží k zakázání použití velkokapacitního zásobníku například při závadě.

###### Zakázání nastavení zásobníku

Nastavení slouží k zákazu možnosti nastavit zásobník (kromě pomocného zásobníku).

###### Vypnutí pomocného zásobníku

Zablokuje použití pomocného zásobníku.

###### Vypnutí vkládací jednotky

Zablokuje použité vkládací jednotky.

###### Zákaz odsazení

Zablokuje použití zásobníku odsazení.

###### Vypnutí sešívačky

Toto nastavení slouží k zakázání použití svorky například při závadě svorky finišeru nebo finišeru vazby.

###### Automatické sešívání vazby

Sešívání vazby proběhne automaticky při použití funkce zhotovení brožury.

###### Nastavení polohy přehnutí sedlového švu / sedlového skladu

Toto nastavení se používá pro polohu přeložení a sešití, je-li nainstalován finišer vazby (sešívání 100 listů) a je-li používána funkce sešívání vazby.
Zadejte hodnotu +/- 2,0 mm v krocích po 0,25 mm.

###### Jemné nastavení polohy svorky pro sešívání vazby

Toto nastavení se používá pro polohu sešití, je-li nainstalován finišer vazby (sešívání 100 listů) a je-li používána funkce sešívání vazby.
Nastavte polohu sešívání a hodnotu nastavení „Nastavení polohy sedlového přeložení/sešívání“ použijte jako standard.
Zadejte hodnotu +/- 3,0 mm v krocích po 0,1 mm.

###### Nastavení polohy sešívání pro sešívání vazby

Toto nastavení slouží k nastavení polohy přeložení a sešívání, je-li nainstalován finišer vazby (sešívání 50 listů).
Zadejte hodnotu +/- 3,0 mm v krocích po 0,2 mm.

###### Vypnutí děrování

Toto nastavení slouží k zakázání použití děrování například při závadě děrovacího modulu finišeru nebo finišeru vazby.

###### Vypnutí skládací jednotky

Toto nastavení slouží k vypnutí skládací jednotky.
Sedlové překládání finišeru vazby můžete použít i v případě, že je skládací jednotka vypnutá.

### Vypnutí stohovače

Podle toho, jaká přídavná zařízení jsou v přístroji nainstalována, se nemusí zobrazit položky nastavení.

###### Vypnutí modulu ořezávání

Toto nastavení slouží k vypnutí modulu ořezávání.

###### Vypnutí stohovače 1

Toto nastavení slouží k vypnutí primárního velkoobjemového stohovače.

###### Vypnutí stohovače 2

Toto nastavení slouží k vypnutí sekundárního velkokapacitního stohovače.

### Nastavení automatické volby papíru

Umožňuje určit typy papíru*, které budou vybrány funkcí automatická volba papíru. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Běžný papír
- Běžný a recyklovaný papír
- Recyklovaný papír

Funkce automatické volby papíru nebude vybírat žádný jiný typ papíru, než jsou typy papíru určené tímto nastavením.
* Typ papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky papíru zvolením [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku] v režimu nastavení.

### Nastavení stohovače

###### Nastavení stohovače pro doplňkové úlohy

Určete, zda má být pro nové úlohy dodatečně vložen papír, je-li do zásobníku stohovače velkokapacitního stohovače již papír vložen.

###### Nastavení automatického přepínání

Jsou-li nainstalovány dva velkokapacitní stohovače, určete, zda v případě, že je aktuální stohovač plný, má být výstup papíru veden do druhého stohovače.

### Nastavení tandemového připojení

Jsou-li jako síťové tiskárny použity dva přístroje pomocí protokolu TCP/IP, použijte toto nastavení pro konfiguraci čísla portu a IP adresy přístroje použitého jako tandemový podřízený přístroj.

###### Vypnutí režimu hlavního přístroje

Chcete-li zakázat tandemové odesílání, aktivujte toto nastavení. (Normálně není toto nastavení nutné.)

###### Vypnutí režimu stroje klient

Chcete-li zakázat tandemový příjem, aktivujte toto nastavení. (Normálně není toto nastavení nutné.)
Výchozí nastavení výrobce pro číslo portu je „50001“. Pokud se při tomto nastavení nesetkáte s potížemi, neměňte číslo portu.
Chcete-li použít funkci tandemu, když je zapnuto ověření uživatele, musíte použít stejné přihlašovací jméno a heslo na hlavním i podřízeném přístroji. Nepoužijete-li stejné přihlašovací jméno a heslo, nemusí být počet stránek přidán k účtu příslušného uživatele, nebo může dojít k tisku pouze u hlavní tiskárny.

### Nastav. detekce dvojího podání

Zvolte, zda se má detekovat dvojité zavedení papíru.

###### Podavač dokumentů

Určete, zda má být detekováno dvojí podání z podavače dokumentů.

### Automatické přepínání zásobníků finišeru

Když je horní zásobník finišeru naplněn papíry, přepne se výstupní zásobník automaticky na spodní výstupní zásobník.
Je-li pro výstup papíru vybrán spodní zásobník finišeru, probíhá výstup papíru pouze do spodního zásobníku finišeru.

### Optimalizace pevného disku

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.
Tato funkce optimalizuje stav pevného disku přístroje provedením defragmentace dat. Pokud probíhá nějaká úloha, objeví se hlášení a optimalizace nezačne, dokud nebude úloha dokončena. Během optimalizace nelze provádět následující operace:

- Přístup k režimu nastavení (webová verze) a příjem dat tisku
- Použití kláves na ovládacím panelu
- Vypnutí napájení hlavním vypínačem přístroje.
- Automatické vypnutí

Když je optimalizace dokončena, bude přístroj automaticky restartován.
Pokud je často používána funkce ukládání dokumentů a výstup souborů se zdá být poněkud pomalejší, může optimalizace pevného disku zlepšit výkon přístroje.

### Režim čištění fixace

Objeví-li se na tiskové straně papíru tečky nebo jiné nečistoty, použijte tuto funkci k vyčištění fixační jednotky tiskárny. Když je funkce provedena, je vytištěn papír s „V“ a fixační jednotka je vyčištěna.
Nedojde-li po prvním použití funkce ke zlepšení, zkuste funkci provést znovu.

### Režim čistění MC

Tiskárna automaticky pravidelně provádí čisticí funkci a běžně není nutné tento režim spouštět. Nicméně režim spusťte pouze v případě, že se tištěném papíru objeví černé nebo barevné čáry (lineární nerovnost barev).

- Pokud se černé ani barevné čáry neobjevují, funkci nepoužívejte. použití této funkce za běžných podmínek může způsobit poškození čisticí jednotky.

### Nastavení řízení fixace

Používá se pro řízení teploty fixace toneru podle gramáže papíru.
Nastavení lze použít pro běžný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, předtištěný papír, hlavičkový papír, barevný papír a uživatelský papír.
Můžete zvolit 60 až 89 g/m2, nebo 90 až 105 g/m2 (16 až 23 lbs nebo 23+ až 28 lbs).

- Použijte pouze papír ve váhovém rozsahu, který je zde nastavený. Nekombinujte běžný nebo jiný papír mimo rozsah s papírem v zásobníku.
- Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Tisky seznamů

Chcete-li v tisku seznamu určit [Jednostranný] nebo [Oboustranný] tisk.

### Omezení černých pruhů

Určete, zda má být použito omezení černých pruhů.
Omezení černých pruhů lze použít pro funkce Skenování originálu, Odeslání obrazu a Skenování na HDD.
Je-li zapnuta funkce omezení černých pruhů, vyberte jakoukoli z následujících možností.

- Zpracování tenkých černých pruhů
- Normální
- Zpracování tenkých a silných černých pruhů

###### Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.

U možnosti nastavte zobrazení varovného hlášení v případě, že podavač dokumentů detekuje černé čáry.

### Nastavení indikátoru stavu

Indikátor stavu na zadní straně tiskárny se rozsvítí nebo začne blikat podle stavu tiskárny.
Toto nastavení můžete změnit a specifikovat stav tiskárny, který způsobí rozsvícení nebo blikání zeleného indikátoru (indikátor stavu). Je-li zapnuta funkce automatického vypnutí napájení, indikátor zhasne.
Indikátor stavu (zelený): Můžete určit, jaký stav úlohy a stav skenování originálu způsobí rozsvícení a blikání indikátoru.
Zelený indikátor (indikátor stavu): Tento indikátor se rozsvítí nebo začne blikat, když dojde k chybě tiskárny.
Zelený indikátor (indikátor stavu) se rozsvítí a bliká stejným způsobem bez ohledu na vámi vybraný vzorec.

Stav | Vzorek 1 | Vzorek 2
--- | --- | ---
Zelený indikátor (indikátor stavu) | Tiskárna provádí úlohu. | Zelená: Svítí | -
Tiskárna může přijmout úlohu. | - | Zelená: Svítí
Tiskárna skenuje originál. | Zelená: Bliká | -
Tiskárna skenuje originál / zpracovává data. | - | Zelená: Bliká
Tiskárna se nachází v jiném než výše uvedeném stavu. | Zelená: Vypnuto | Zelená: Vypnuto
Červený indikátor (indikátor chyby) | Došlo k chybě, ale tiskárna je schopna provozu. | Červená: Svítí | Červená: Svítí
Došlo k chybě a tiskárna není schopna provozu. | Červená: Bliká | Červená: Bliká
Tiskárna se nachází v jiném než výše uvedeném stavu. | Červená: Vypnuto | Červená: Vypnuto

Na začátek stránky