# MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ NA OBRAZU (MAZÁNÍ)

## Přehled

Při skenování tlustých originálů nebo knih vymažte okrajové stíny, které se mohou vytvořit v obraze.

### Režimy mazání

Tato funkce smaže část obrazu v místech, kde se obvykle formují stíny. Stíny však nedetekuje a nemaže jen stíny.
Šířka vymazání je synchronizována s nastavením poměru zoomu. Pokud například zmenšíte velikosti originálu na 70 % původní velikosti po nastavení šířky vymazání na 10 mm (1/2"), bude šířka nastavení 7 mm (3/8").

###### Změna výchozího nastavení šířky mazání:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ klepněte na možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrázku] → [Nastavení provozu] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení šířky mazání] a změňte nastavení šířky mazání.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Smazat]

4. #### Určete pozici mazání

   Zaškrtněte pole okraje, který chcete odstranit, aby se zobrazil symbol .

   - Klávesa [Vnější rámeček]: Zobrazuje horní, dolní, levé a pravé zaškrtávací pole jako .
   - Klávesa [Určete rámeček + Střed]: Zobrazuje všechna zaškrtávací pole jako .
   Chcete-li skenovat oboustranný originál a mažete okraje jedné ze tří stran, určete okraj pro vymazání na obrácené straně.
   - Když nastavíte zaškrtávací pole [Obrátit pozici mazání zadní strany] na , vymaže se okraj protilehlý k okraji vymazanému na přední straně.
   - Když zaškrtnete pole [Obrátit pozici mazání zadní strany] a zobrazíte , vymaže se okraj ve stejné poloze, jako na přední straně.

5. #### Určete šířku mazání.

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty označující šířku mazání na přední a zadní straně a zadejte oblast pomocí číselných kláves.
   Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy .
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení mazání:

   Klepněte na klávesu [Smazat].

6. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.

Na začátek stránky