# ODESLÁNÍ DAT BĚHEM TISKU

## Přehled

Tato funkce odesílá data vytvořená v jiné aplikaci na adresy zaregistrované v přístroji současně s tím, jak jsou data v přístroji tištěna.
To znamená, že tak můžete provést současně dva různé procesy – tisk a přenos – pomocí jediné operace.

Zaregistrujte adresy v adresáři a předem připravte každou funkci přenosu. Podrobnosti o registrování adresy v adresáři naleznete v části „UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM“, „UKLÁDÁNÍ ADRES VYHLEDÁNÍM GLOBÁLNÍ ADRESY“ nebo „UKLÁDÁNÍ ADRES Z PROTOKOLŮ ODESLÁNÍ OBRAZU“.

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci může používat ovladač tiskárny PCL6.
- Je-li v režimu „Nastavení (administrátor)“ vybrána možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení tiskárny] → [Výchozí nastavení] → [Zablokovat odesílání během tisku], nelze data odesílat současně s jejich tiskem.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Zpracování úlohy] a poté na tlačítko [Tisk a odeslání]

2. #### Zaškrtněte zaškrtávací pole [Tisk a odeslat] .

3. #### Klikněte na tlačítko [Získat adresář]

4. #### Zvolte cílovou adresu ze seznamu „Adresář“ a pak klikněte na tlačítko [Přidat]

   - Chcete-li data odeslat na všechny adresy, klikněte na tlačítko [Přidat vše].
   - Chcete-li odstranit adresu ze seznamu „Cíl“, vyberte ji a klikněte na tlačítko [Smazat]. Chcete-li odstranit všechny adresy, klikněte na tlačítko [Smazat vše].
   - Lze zadat až 50 cílů.
   - Nastavení ovladače tiskárny se použijí na nastavení přenosu. Je-li například v ovladači tiskárny vybrán formát papíru A4, jsou data odeslána ve formátu A4 bez ohledu na nastavení pro tento přístroj.

Na začátek stránky