# NASTAVENÍ STAVU TISKÁRNY

## Výchozí nastavení

Tisknete-li data v prostředí, které nepoužívá ovladač tiskárny (tj. tisknete-li data pomocí systému MS-DOS nebo pomocí počítače, na kterém není nainstalován ovladač tiskárny), nastavte podrobné podmínky tisku. (Funkce Vypnout tisk prázdných stránek bude však aktivní i v případě, použijete-li ovladač tiskárny PCL.)

###### Seznam nastavených položek

Položka | Nastavení
--- | ---
Kopie | 1 až 9999 sad
Orientace | Na výšku Na šířku
Standardní velikost papíru | A3, B4, A4, B5, A5, 320 × 450 mm (SRA3), 225 × 320 mm (SRA4), 234 × 318 mm, 220 × 312 mm, 318 × 469 mm, 312 × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8 1/2" × 14", 8 1/2" × 13 2/5" (216 × 340 mm), 8 1/2" × 13" (216 × 330 mm), 8 1/2" × 13 1/2" (216 × 343 mm) , 8 1/2" × 11", 7 1/4" × 10 1/2", 5 1/2" × 8 1/2", 8K, 16K
Výchozí výstupní zásobník | Zásobník odsazení Horní zásobník finišeru Střední zásobník finišeru Dolní zásobník finišeru Nejvyšší zásobník (1,2) Zásobník stohovače (1,2)
Výchozí typ papíru | Běžný, hlavičkový, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, barevný
Nastavení počátečního rozlišení | 600 dpi 600 dpi (vysoká kvalita) 1200 dpi
Vypnout tisk prázdných stránek | (Vypnuto) (Zapnuto)
Tloušťka čáry*1 | 0-9
Oboustranný tisk | 1stranný Oboustranný tisk (blok) Oboustranně (Blok)
Tisk N:1*2 | N:1 1:1 2:1 4:1 8:1
Rozvržení Zleva doprava*3 Zprava doleva*3 Zleva nahoře doprava*4 Zleva nahoře dolů*4 Zprava nahoře doleva*4 Zprava nahoře dolů*4
Přizpůsobit na stránku*5 | (Použít přizpůsobení na stránku) (Nepoužívat přizpůsobení na stránku)
VÝSTUP | (Použít tisk po jednotkách) (Nepoužívat tisk po jednotkách) (Vložit před úlohou) Zásobník papíru: Zásobníky 1 až 8, boční zásobník, vkladač (horní/dolní) (Nevkládat před úlohou) (Vložit po úloze) Zásobník papíru: Zásobníky 1 až 8, boční zásobník, vkladač (horní/dolní) (Nevkládat po úloze) Poloha svorky: Žádná, 1 svorka vzadu, 2 svorky, 2 svorky (nahoře) (Šikmá svorka) (Nepoužívat šikmou svorku) (Použít děrování) (Nepoužívat děrování)
Přeložení | Zapnuto Vypnuto
Sedlový sklad Z sklad C sklad Harmonika Dvojí sklad Jeden sklad
Nastavení velikosti ořezání | 2,0 až 20,0 mm
RYCHLÝ SOUBOR | (Uložit data v režimu rychlých souborů) (Neukládat data v režimu rychlých souborů)

*1 Toto nastavení slouží k úpravě šířky řádku vektorové grafiky. S výjimkou CAD a jiných speciálních použití není obvykle zapotřebí toto nastavení měnit. Pokud je zvolena hodnota 0, jsou všechny řádky vytištěny se šířkou jednoho bodu.
*2 Velikosti papíru, které lze použít s touto funkcí, jsou A3, B4, A4, 11" × 17", 8 1/2" × 14" a 8 1/2" × 11". (Tato funkce nemusí s některými metodami tisku fungovat.)
*3 Lze vybrat, je-li zvoleno 2:1.
*4 Lze vybrat, je-li zvoleno 4:1/8:1.
*5 Funguje pouze při tisku souborů ve formátu PDF, JPEG a TIFF.

- Při tisku pomocí ovladače tiskárny, má nastavení ovladače tiskárny přednost před nastavením parametrů tiskárny.
- Zobrazení se liší v závislosti na nainstalovaných přídavných zařízeních.

## Nastavení PCL

Použijte pro nastavení sad symbolů, písem a kódu posunu řádku použitých v prostředí PCL.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis | Nastavení
--- | --- | ---
Nastavení sady symbolů PCL | Zadejte sadu symbolů použitou pro tisk. | Zvolte z 35 položek.
Nastavení fontu PCL | Zvolte písmo tisku. | Interní font Rozšířené písmo (Seznam interních písem, nejsou-li rozšířená písma nainstalována.)
Kód PCL posunu řádku | Toto nastavení se používá pro určení, jak tiskárna reaguje, když je přijat příkaz pro posun řádku. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Šířka A4 | Je-li toto nastavení zapnuto, vytiskne se pomocí písma s roztečí 10 na papíru velikosti A4 (8 1/2" × 11") 80 znaků na řádek. (Je-li toto nastavení vypnuto, lze tisknout maximálně 78 znaků na řádek.) | (Zapnuto) (Vypnuto)

## Nastavení funkce PostScript

Dojde-li k chybě při tisku pomocí funkce PostScript, tato nastavení určují, zda bude vytištěna informace o chybě a zda budou data funkce PostScript přijata v binárním formátu.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis | Nastavení
--- | --- | ---
Chyba tisku PS | Toto nastavení určuje, zda se vytiskne informace o chybě funkce PS (PostScript), nastane-li chyba během tisku pomocí funkce PostScript. | (Zapnuto) (Vypnuto)
Binární zpracování | Příjem dat funkce PostScript v binárním formátu. | (Zapnuto) (Vypnuto)

Na začátek stránky