# TONEROVÁ KAZETA

## Přehled

Pravidlem je, že tonerové kazety se mění až poté, co se objeví zpráva „Vyměňte tonerovou kazetu.“.
Udržujte zásobu jedné sady tonerových kazet, abyste v případě, že toner dojde, mohli příslušnou kazetu okamžitě vyměnit.
Prázdná tonerová kazeta může být vyměněna bez přerušení kopírovací/tiskové úlohy.

### Zpráva o výměně

Budete-li pokračovat s tiskem, objeví se následující zpráva.
Když se tato zpráva zobrazí, připravte si tonerovou kazetu k výměně a vyměňte ji. V tomto stavu je tisk možný.

Jestliže budete přístroj dále používat, aniž byste kazetu vyměnili, tisk se zastaví a zobrazí se následující hlášení. Jakmile se přístroj dostane do tohoto stavu, není možné tisknout, dokud nedojde k výměně tonerové kazety.

- V závislosti na podmínkách používání může být barva světlejší nebo obraz rozmazaný.
- Použité tonerové kazety skladujte v plastovém sáčku (nelikvidujte je). Použité tonerové kazety přebere váš servisní technik.
- Zobrazí-li se výchozí obrazovka nebo úvodní obrazovka režimu kopírování, přidržením tlačítka [Výchozí obrazovka] můžete zobrazit přibližné množství zbývajícího toneru (uváděno v %).
- Když dochází toner a je zobrazena výchozí obrazovka, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky hlášení [Došel toner].

- Nedotýkejte se otvoru pro plnění toneru.

- Tonerovou kazetou netřeste ani nemávejte.

- Nevhazujte tonerovou kazetu do ohně. Toner se může rozstříknout a způsobit popáleniny.
- Tonerové kazety skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud je tonerová kazeta uložena na konci, může toner zatvrdnout a stát se nepoužitelným. Tonerové kazety vždy skladujte na boku.

- Pokud používáte jinou kazetu než doporučenou tonerovou kazetu SHARP, přístroj nemusí dosáhnout plné kvality a výkonu a hrozí riziko poškození přístroje. Je nutno používat doporučenou tonerovou kazetu SHARP.

## Ovládání

1. #### Vytáhněte zásobník toneru

   Pomalu vytáhněte zásobník toneru až na doraz.

   Jestliže jste z ovládacího panelu vytáhli klávesnici, nezapomeňte ji do ovládacího panelu uložit. Je-li klávesnice vytažena, toner může klávesnici potřísnit a poškodit ji.

2. #### Vyjměte tonerovou kazetu

   Pomalu vytáhněte tonerovou kazetu přímo vzhůru a ven.
   Pokud kazetu vytáhnete ven prudce, může dojít k rozsypání toneru.

3. #### Vložte novou tonerovou kazetu přímo dolů

   Konce kazety musí být správně orientovány, jinak nebude možné kazetu vložit.

4. #### Zavřete zásobník toneru

   Po výměně tonerové kazety dojde k automatickému plnění tonerem.
   Neobjeví-li se zpráva s výzvou k výměně toneru, zásobník toneru neotevírejte.

Na začátek stránky