# RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zvolte minimální požadované nastavení pro připojení přístroje k síti.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení IPv4

Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.

###### DHCP/BOOTP

Toto nastavení použijte, chcete-li získat adresu IP automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte zapnout volbu TCP/IP.
Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

###### Adresa IPv4

Zadejte IP adresu přístroje.

###### Maska podsítě

Zadejte masku IP podsítě.

###### Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

### Nastavení IPv6

Používáte-li přístroj v síti TCP/IP (IPv6), použijte toto nastavení pro nakonfigurování IP adresy přístroje.

###### IPv6

Aktivujte toto nastavení.

###### DHCPv6

Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné zadávat adresu IP.

###### Ručně zadaná adresa / Délka předpony

Zadejte IP adresu a délku předpony (0 až 128) přístroje.

###### Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

- Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte níže zapnout volbu TCP/IP.
- V prostředí s IPv6 lze přístroj použít s protokolem LPD nebo IPP.

- Je-li použito DHCPv6, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

### Nastavení názvu sítě

###### Název zařízení

Zadejte název zařízení.

###### Název domény

Zadejte název domény.

### Nastavení serveru DNS

###### Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.

###### E-mailová adresa pro odpověď

Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.

###### Název domény

Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.

### Nastavení serveru SMTP

###### Primární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.

###### E-mailová adresa pro odpověď

Pokud selže přenos dat, může se ze serveru vrátit nedoručený e-mail. Zadejte e-mailovou adresu (pouze jednu), na kterou mají být doručovány e-maily o nedoručení. Obvykle se zadává e-mailová adresa administrátora systému.

###### Povolit SSL

V případě výběru lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS.
To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.
Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžné SMTP.

###### Ověření serveru SMTP

Je-li nastavena možnost , proběhne ověření serveru SMTP.

###### Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno.

###### Heslo

Chcete-li změnit heslo, nastavte v zaškrtávacím poli [Změnit heslo] a zadejte nové heslo.

###### Test připojení

Klepněte na klávesu [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.

### Nastavení serveru LDAP

###### Název

Zadejte název adresáře.

###### Nastavení výchozí adresy

Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP.
Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni
Zadané položky musí být odděleny středníky nebo čárkami.

###### Server LDAP

Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP.

###### Uživatelské jméno

Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP.

###### Heslo

Chcete-li změnit heslo, nastavte v zaškrtávacím poli [Změnit heslo] a zadejte nové heslo.

###### Ověření

Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu.

###### Server KDC

Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.

###### Oblast

Zadejte oblast serveru Kerberos.

###### Povolit SSL

Je-li nastavena možnost , je povolena šifrovaná komunikace SSL.

###### Test připojení

Klepněte na klávesu [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru LDAP.

### Nastavení veřejné složky / NAS

Není-li používáno úložiště, nastavte všechny možnosti na [Zakázáno].
Na začátek stránky