# ORIENTACE ZAKLÁDANÉHO PAPÍRU

## Přehled

Při použití funkce sešívání, děrování nebo překládání papíru musí být originál vložen podle obrázků níže, aby bylo možné sešívání nebo děrování papíru v požadovaném místě papíru.

### Sešívání

Klávesa dotykového panelu | Orientace zakládaného papíru | Výsledek
--- | --- | ---

- Chcete-li použít funkci sešívání, musíte nainstalovat finišer (100 sešitých listů) nebo sedlový finišer (100 sešitých listů).
- Chcete-li použít funkci sedlové sešívání, musíte namontovat sedlový finišer (velký stohovač).

### Přeložení

Klávesa dotykového panelu | Orientace | Výsledek
--- | --- | ---

- Chcete-li používat funkce překládání papíru kromě sedlového překládání, musí být nainstalována překládací jednotka.
- Chcete-li použít funkci sedlové překládání, musíte namontovat sedlový finišer (100 sešitých listů).

### Děrování

Klávesa dotykového panelu | Orientace | Výsledek
--- | --- | ---

- Pro děrování papíru je vyžadován děrovací modul.
- Obrázek klávesy dotykového panelu je pouze příklad. Liší se v závislosti na nainstalovaném děrovacím modulu.

Na začátek stránky