# ZADÁNÍ JINÉHO MĚŘÍTKA NA OSÁCH X A Y

## Přehled

Tato část vysvětluje, jak individuálně určit měřítka vodorovného a svislého rozměru kopie.
Měřítko lze určit dvěma způsoby: zadáním rozsahu od 25 % do 400 % při kroku 1 % pro horizontální i vertikální měřítko kopie a zadáním velikosti originálního obrazu a velikosti výstupního obrazu.
Je-li nastaveno horizontální měřítko 50 % a vertikální měřítko 70 %

Je-li použit automatický podavač dokumentů, může být rozsah vertikálního i horizontálního měřítka 25 až 200 %.

###### Zrušení nastavení XY zoom:

Na obrazovce nastavení měřítka klepněte na záložku [Zoom] nebo na klávesu [CA].

## Ovládání

### Použití klávesy předvolby měřítka

1. #### Klepněte na klávesu [Měřítko] a pak na klávesu [XY Zoom].

2. #### Klepněte na klávesu [X] a nastavte měřítko X (horizontální).

   Chcete-li rychle nastavit měřítko, nejprve určete hodnotu blízko požadované hodnotě, pak ji upravte pomocí kláves .
   Klepněte na každou oblast směru X (horizontální) a Y (vertikální) a pomocí číselných kláves zadejte velikosti.

3. #### Klepněte na klávesu [Y] a nastavte měřítko Y (vertikální) stejně jako pomocí klávesy [X].

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
   Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru vhodná pro dané měřítko.

### Zadání rozměrů obrazu

1. #### Klepněte na klávesu [Měřítko] a pak na klávesu [XY Zoom].

2. #### Klepněte na klávesu [podle velikosti].

3. #### Zadejte velikost originálu a velikost výstupu

   Klepněte na oblast velikosti obrazu nebo výstupu a pomocí číselných kláves zadejte velikosti.
   Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru vhodná pro dané měřítko.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - ###### Pokud zadáte nesprávnou velikost:

     Klepněte na klávesu [C] a pak zadejte správnou velikost.

   - ###### Zrušení všech nastavení:

     Klepněte na klávesu [CA].

Na začátek stránky