# FINIŠER VAZBY (SEŠÍVÁNÍ 100 LISTŮ)

## Přehled

Toto zařízení nabízí funkci odsazení, která vysouvá setříděné listy papíru a každou sadu papírů skládá, funkci třídění a sešívání, která zajišťuje sešití každé sady výtisků, funkci sešívání vazby, která sešije střed výtisků a složí je na polovinu a také funkci skládání papíru, která skládá papír na polovinu.
Chcete-li ve vytištěném papíru děrovat otvory, nainstalujte volitelný modul děrovací jednotky.

### Názvy funkcí

Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Sešívačka papíru
Toto zařízení dočasně skládá papír, který bude sešíván.
×
Výstupní zásobník
Do tohoto zásobníku se ukládají sešité a odsazené výtisky.
Zásobník je posuvný. Rozšiřte zásobník pro tisk na papír velké velikosti (velikosti A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" a 8-1/2" × 13").
×
Výstupní sedlový finišer
Do tohoto zásobníku se ukládají výtisky se sešitou vazbou.
×
Horní kryt
Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Přední kryt
V případě nutnosti výměny kazety se svorkami nebo vyjmutí zaseknutých svorek otevřete tento kryt.

- Nepokládejte na finišer těžké předměty ani na něj příliš netlačte (sešívání 100 listů).
- Po zapnutí přístroje a při tisku buďte opatrní, protože se zásobník může pohybovat nahoru a dolů.
- Finišer vazby (sešívání 100 listů) nelze nainstalovat zároveň s finišerem.

### Spotřební materiál

Finišer vazby (sešívání 100 listů) vyžaduje následující kazetu se svorkami:

###### Jednotka finišeru

Kazeta na svorky (přibližně 5000 svorek v kazetě × tři kazety) MX-SCX2

###### Jednotka sešívání vazby

Kazeta na svorky (přibližně 2 000 svorek v kazetě × čtyři kazety) MX-SCX3

### Výměna kazety (jednotka finišeru)

Pokud v kazetě na svorky dojdou svorky, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Podle uvedeného postupu vyměňte kazetu na svorky.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Stiskněte zelené části na pouzdře sešívače a vytáhněte jej nahoru a ven.

3. #### Vyjměte prázdnou kazetu na svorky.

   Pokud ve schránce zbývají nějaké sponky, nelze ji vyjmout.

4. #### Zasuňte novou kazetu na svorky do pouzdra.

   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

5. #### Instalujte pouzdro na svorky

   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

6. #### Zavřete přední kryt.

   Zhotovte zkušební kopii v režimu třídění a sešívání a ověřte si správnost sešívání.

### Výměna kazety (jednotka finišeru vazby)

Pokud v kazetě na svorky dojdou svorky, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva. Podle uvedeného postupu vyměňte kazetu na svorky.
Před započetím tohoto postupu vyjměte veškeré výtisky z výstupního zásobníku finišeru vazby (sešívání 100 listů). Neukládejte výtisky zpět do výstupního zásobníku.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Uchopte rukojeť na jednotce finišeru vazby a pomalu ji vytáhněte až na doraz.

3. #### Stiskněte páčku uvolnění pouzdra na svorky a vyjměte pouzdro.

   Vytáhněte pouzdro na svorky doleva.
   Vyměňte obě kazety na sponky.

4. #### Stiskem tlačítka zámku otevřete uvolňovací páčku

5. #### Vyjměte prázdnou kazetu na svorky.

   Stiskem tlačítka zámku otevřete uvolňovací páčku.

6. #### Vložte novou kazetu se svorkami

   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

7. #### Stiskem tlačítka zámku otevřete uvolňovací páčku

8. #### Opatrně pouzdro na svorky zatlačte zpět.

   Zarovnejte pouzdro na svorky s jednotky.
   Zasunujte pouzdro na svorky, dokud nezacvakne na místo.

9. #### Zatlačte jednotku finišeru vazby dovnitř.

10. #### Zavřete přední kryt.

    Proveďte zkušební tisk nebo kopii pomocí funkce sešívání vazby, abyste zkontrolovali správnost sešívání.

### Likvidace odpadu vzniklého při sešívání (jednotka finišeru)

Používáte-li finišer pro sešívání, vzniká při sešívání odpad.
Odpad vznikající při sešívání se shromažďuje ve schránce na odpad ze sešívání.
Níže uvedeným postupem zlikvidujte odpad vznikající při sešívání.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Uchopte poutko schránky na odpad vzniklý při sešívání, opatrně ji vytáhněte a zlikvidujte odpad vzniklý při sešívání

   - Do schránky na odpad vzniklý při sešívání nezasunujte prsty. Svorky se mohou zapíchnout do prstů, a poranit je.
   - Odpad vzniklý při sešívání nelikvidujte v plastikovém sáčku. Svorky mohou sáček proděravět.

3. #### Nasaďte schránku na odpad vzniklý při sešívání zpět

   Ujistěte se, že je schránka na odpad vzniklý při sešívání usazena správně.

4. #### Zavřete přední kryt.

### Likvidace papírového odpadu

Při oříznutí přeloženého papíru podle nastavení ořezu vzniká papírový odpad.
Papírový odpad se shromažďuje ve schránce na papírový odpad.
Papírový odpad odstraňte podle uvedeného postupu.
Pomocí funkce ořezávání se papír při přeložení z boku ořízne. Tím se úhledně zarovná.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Uchopte rukojeť schránky na papírový odpad, opatrně ji vytáhněte a papírový odpad zlikvidujte

   Papírový opad nasypte do plastového sáčku nebo jiné nádoby a buďte opatrní, abyste papír nerozsypali.

3. #### Opatrně schránku zatlačte zpět.

4. #### Zavřete přední kryt.

Na začátek stránky