# SKENOVÁNÍ TENKÝCH ORIGINÁLŮ (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ)

## Přehled

Tuto funkci použijte, pokud chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů. Tato funkce pomáhá zabránit zasekávání tenkých originálů.

Je-li vybrán režim pomalého skenování, není možné oboustranné skenování.

## Ovládání

1. #### Umístění originálů do automatického podavače dokumentů

   Nastavte pomalu vodítka originálů.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

   Jsou-li originály zasunuty příliš velkou silou, mohou se pomačkat nebo zaseknout.

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Režim pomalého skenování].

   V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Zrušení režimu pomalého skenování:

   Klepněte na klávesu [Režim pomalého skenování] a zrušte její zaškrtnutí.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] a zkontrolujte před odesláním dat náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

Na začátek stránky