# NASTAVENÍ EKO SKENOVÁNÍ

Nastavení Eko skenování slouží k provedení netiskových operací, jako je odesílání obrazu a skenování na HDD, je-li fixační jednotka vypnuta.
Nastavte „Nastavení Eko skenování“ na a vyberte režim nebo obrazovku, ve které má být zapnuto Nastavení Eko skenování.
Můžete nastavit následující režimy a obrazovky.

- Výchozí obrazovka
- Kopie
- Odeslání obrazu
- Ukládání dokumentů
- Systémová nastavení
- SharpOSA
- Ruční dokončování

Na začátek stránky