# KOPÍROVÁNÍ OBOU STRAN KARTY NA JEDNU STRÁNKU (KOPIE KARTY)

## Přehled

Tato funkce kopíruje přední a zadní stranu karty na jeden list.
Tato funkce se hodí pro pořizování kopií pro identifikační účely.

###### Změna výchozí velikosti originálu během kopie karty:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] (karta) → [Nastavení funkce kopírování] → [Nastavení pohlednice].

## Ovládání

1. #### Vyberte papír, který se má použít pro kopii karty.

   - NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   - NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Pohlednice].

3. #### Klepněte na klávesu [On] a zadejte požadovanou velikost originálu

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   - Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku originálu a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
     Nebo klepněte na a zadejte šířku a výšku.
   - Nastavíte-li pole [Nast. na velikost papíru] na hodnotu , originál se zvětší, nebo zmenší v měřítku odpovídajícím velikosti originálu.

   ###### Zrušení nastavení funkce kopie karty:

   Klepněte na klávesu [Off].

4. #### Vložte kartu lícem dolů na sklo pro dokumenty a klepněte na klávesu [Náhled].

   - SKLO PRO DOKUMENTY

5. #### Vložte kartu lícem nahoru na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Dodatečný sken] a naskenujte zadní stranu.

   Nastavení kopírování nelze při skenování dalších stran změnit.

6. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky