# POUŽITÍ MANUÁLNÍHO DOKONČOVÁNÍ

## Přehled

Přepněte se ze základního okna nebo libovolného režimu do režimu manuálního dokončování a proveďte následující postup.

- VYBRÁNÍ REŽIMU MANUÁLNÍHO DOKONČOVÁNÍ

## Ovládání

1. #### Nastavte vodítka podle velikosti papíru.

   Uchopte páku zámku vodítka a nastavte vodítko.
   Když dokončíte nastavení, uvolněte páku zámku.

   Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8-1/2" × 11"R vysuňte úplně pomocný zásobník. Pokud je nevytáhněte úplně, velikost vloženého papíru nebude detekována správně.

2. #### Vložte papír do horního nebo dolního zásobníku

   Orientace papíru se liší v závislosti na funkci manuálního dokončování.

   - ZMĚNA TYPU A VELIKOSTI PAPÍRU
   - ORIENTACE
   - Do horního i dolního zásobníku lze vložit až 200 listů papíru.
   - Vložte papír podél vodítek úplně do zásobníku.
   - Pokud šířka vodítek není nastavena správně podle šířky papíru, může dojít k uvíznutí papíru, jeho šikmému zavedené nebo zvlnění. Nastavte vodítka papíru podle šířky papíru.

3. #### Zvolte vhodnou metodu dokončování

   - FUNKCE SEŠÍVÁNÍ
   - FUNKCE PŘEKLÁDÁNÍ PAPÍRU
   - FUNKCE DĚROVÁNÍ

4. #### Podle potřeby vyměňte zásobník papíru nebo výstupní zásobník

   - ZMĚNA ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   - ZMĚNA VÝSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU

5. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte manuální dokončování

   ###### Zastavení manuálního dokončování:

   Klepněte na klávesu [Zastavit].

Na začátek stránky