# POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ K TISKU VELKÉ TISKOVÉ ÚLOHY

## Přehled

Chcete-li tuto funkci používat, musíte mít k dispozici dva přístroje.
Ke zpracování tiskového úlohy lze používat dva přístroje paralelně zapojené ve stejné síti. Tato funkce rozdělí tiskovou úlohu rovnoměrně mezi oba přístroje a umožní zkrátit čas tisku v případě, že tisknete velký počet sad.

Abyste mohli používat funkci Tandemový tisk, musíte zaregistrovat IP adresu podřízeného přístroje do ovladače tiskárny.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Rozšířené]

2. #### Zaškrtněte zaškrtávací pole [Tandemový tisk] .

   Funkce tandemového tisku může být použita pouze v případě, že ovladač tiskárny byl nainstalován jako „vlastní instalace“ s vybranou možností [Přímý tisk LPR (Zadat adresu / automatické vyhledávání)] a se zaškrtnutím pole [Ano] u otázky„Chcete požívat funkci tandemového tisku?“.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Tandem Print]

2. #### Zaškrtněte zaškrtávací pole [Tandem Print] .

   Objeví se obrazovka nastavení Tandemový tisk. Zadejte IP adresu podřízeného stroje a klikněte na tlačítko [Aktualizace]. Nastavení Tandemový tisk jsou nakonfigurována.
   - Chcete-li použít funkci tandemového tisku, musíte vybrat použitý protokol v souladu s hlášením, které se zobrazuje na obrazovce během přidání ovladače tiskárny v nástroji nastavení tiskárny.
   - V systému Mac OS 10.4 až 10.8 se toto provádí automaticky klepnutím na tlačítko [Aktualizace] (nebo tlačítko [Tandemový tisk]) na obrazovce "Tandemový tisk". V systému Mac OS 10.9 zadejte IP adresu stroje klient.
   - Nelze použít v systému Mac OS X 10.10 a novějším.

Na začátek stránky