# KOPÍROVÁNÍ TENKÝCH ORIGINÁLŮ (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ)

## Přehled

Tuto funkci použijte, pokud chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů. Tato funkce pomáhá zabránit zasekávání tenkých originálů.
Režim pomalého skenování musí být zadán, ještě než naskenujete originál.
Nelze použít režimy oboustranného automatického kopírování 2 str. na 2 str. a 2 str. na 1 str.

###### Skenování originálu vždy v režimu pomalého skenování:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Režim podávání originálů].

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Režim pomalého skenování].

   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Zrušení režimu pomalého skenování:

   Klepněte na klávesu [Režim pomalého skenování] a zrušte její zaškrtnutí.

2. #### Vložte originál do automatického podavače dokumentů a klepněte na klávesu [Náhled].

   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   Jsou-li originály zasunuty příliš velkou silou, mohou se pomačkat nebo zaseknout.

3. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky