# ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ

## Přehled

Odešlete obraz v režimu Režim skenování (Skenovat do emailu, Skenovat do FTP, Skenovat na plochu, Skenovat do síťové složky).

- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a skenování se zastaví.
- Dávejte pozor, abyste pomocí funkce Skenovat do e-mailu, neposlali příliš velký soubor. Pokud je velikost souboru větší, například při odesílání velkého počtu originálů, může být nutné zmenšit počet skenovaných stran nebo zmenšit velikost odesílaných dat. Je-li nainstalována Sada pro vylepšení komprese (možnost Kompakt PDF), mohou být barevná data zkomprimována.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY
   Vkládáte-li originály, orientujte je podle níže uvedeného popisu.

   Originály | Zásobník podavače dokumentů Vložte originály tiskovou stranou nahoru. | Sklo Vložte originál tiskovou stranou dolů a vyrovnejte roh originálu se značkou v levém horním rohu stupnice skla.
   --- | --- | ---
   * Uspořádání na výšku |  |
   * Uspořádání na šířku |  |

   *Potřebujete-li vložit velký originál orientovaný na výšku, umístěte jej podle obrázku s názvem Orientace na šířku a v kroku 3 zadejte orientaci umístění.
   Vložte originály o velikosti A5 (5 1/2" × 8 1/2") orientované na výšku. Vložíte-li originály orientované na šířku, bude zjištěna nesprávná velikost. V případě originálů o velikosti A5R (5 1/2" × 8 1/2"R) zadejte velikost originálu manuálně.
   - ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU
   Ikona na klávese označuje typ cíle uloženého v klávese.

   | Skenovat do e-mailu
   | Skenovat do FTP
   | Skenovat do síťové složky

   - Po klepnutí na klávesu předvolby se v případě, že se obrazovka změnila bez klepnutí na klávesu , jako cíl automaticky určí cíl klávesy, na kterou jste klepnuli.
   - Při použití funkce Skenovat do e-mailu můžete poslat také kopie (Cc) nebo skryté kopie (Bcc) do jiných cílů. Cíle vyberte klepnutím na klávesu .
   - Je možné zadat více cílů.
   - Chcete-li změnit možnosti [Předmět], [Název souboru], [Odpovědět] nebo [Hlavní text], klepněte na pole zadání cíle nebo na volbu [Možnosti].
   - - ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU, ADRESY PRO ODPOVĚĎ A HLAVNÍHO TEXTU ZPRÁVY

3. #### Klepněte na klávesu [Originál] a na klávesu „Orientace obrazu“ se stejnou orientací, jakou má obraz originálu.

   Chcete-li naskenovat originál se správnou orientací (horní okraj originálu na horním okraji displeje), určete orientaci originálu správně.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Můžete změnit expozici, rozlišení, formát souboru, barevný režim a ostatní nastavení. Viz následující.
   - - AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU
     - ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU
     - ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT
     - ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU
     - URČENÍ EXPOZICE SKENOVÁNÍ A TYPU ORIGINÁLU OBRAZU
     - URČENÍ ROZLIŠENÍ SKENOVÁNÍ
     - V režimech skenování a zadávání dat
     - ZMĚNA NASTAVENÍ BAREVNÉHO REŽIMU
   - Klepnutím na klávesu [Ostatní] můžete konfigurovat různé funkce, například čas odeslání nebo společné odeslání stran originálu o různých velikostech.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   - Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   - Pro každou skenovanou stránku originálu klepnutím na klávesu [Náhled funkce] změňte expozici, rozlišení a skenovanou a odesílanou velikost. Je-li v části Ostatní vybrána volba „Pohlednice“, je možné během skenování sudé strany originálu změnit pouze expozici.

Na začátek stránky