# VKLÁDÁNÍ VLOŽENÉHO LISTU DO KOPIÍ (OBÁLKY/PROKLADY)

## Přehled

Tato funkce při kopírování vkládá list papíru na místo určené strany jako vložený list. Existuje 11 typů vložených listů.
Při vkládání obálek si také prostudujte část „VKLÁDÁNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ OBÁLKY DO KOPIÍ“.
Příklad: Vložte A za stranou 3 a vložte B za stranou 5.

### Příklady vkládání listu

Zhotovujete-li kopie také na vložený list, může být oboustranné kopírování stanoveno pro každý vložený list a papír. Následující část ukazuje výsledky kopírování, když je vložený list vložen na tření stranu šesti jednostranných originálů nebo tří oboustranných originálů.

### Výsledek kopírování jednostranného originálu na vložený list

Kopírování na vložený list | Papír: Jednostranná kopie | Papír: Dvoustranná kopie
--- | --- | ---
Nekopírováno | Vloží list mezi druhou a třetí stranu každé sady kopií. |
Jednostranná kopie | Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list. |
Dvoustranná kopie | Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list. |

Výsledek kopírování oboustranného originálu na vložený list

Kopírování na vložený list | Papír: Jednostranná kopie | Papír: Dvoustranná kopie
--- | --- | ---
Nekopírováno | Vloží list mezi druhou a třetí stranu každé sady kopií. |
Jednostranná kopie | Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list. | *Čtvrtá strana originálu není zkopírována.
Dvoustranná kopie | Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list. |

- Před použitím funkce vloženého listu vložte příslušné vkládané listy do zásobníku.
- Nejprve vložte originály do podavače dokumentů a nakonfigurujte ostatní nastavení funkce kopírování, pak určete obálku a vložený list.
- Velikost vloženého listu musí být shodná jako velikost kopie.
- Lze vložit až 100 vložených listů.

- Sklo pro dokumenty není možné pro tuto funkci použít.
- Když provádíte oboustranné kopírování oboustranných originálů, nelze vložený list vložit mezi lícovou a rubovou stranu originálu.
- Tato funkce nemůže být použita v kombinaci s funkcí sešívání vazby.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení zakázána.

## Ovládání

1. #### Vložte originál do automatického podavače dokumentů a klepněte na klávesu [Náhled].

   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Obálky/proklady].

3. #### Klepněte na klávesu „Vložený List“

4. #### Klepněte na klávesu zobrazení vložené strany

5. #### Pomocí číselných kláves zadejte číslo strany, do které chcete vložit list, a klepněte na klávesu [Zadat].

   Celkový počet vložených listů se zobrazí vedle klávesy [Zadat]. Opakujte kroky 4 a 5 podle počtu vložených listů.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Pokud zadáte nesprávné číslo vložené strany:

   Klepněte na klávesu [Grafická Úprava Stránky] a změňte stranu.
   - KONTROLA, EDITOVÁNÍ A MAZÁNÍ GRAFICKÉ ÚPRAVY STRAN OBÁLKY A VLOŽENÝCH LISTŮ

   ###### Zrušení vkládání vložených listů:

   Klepněte na klávesu [Zrušit vše].

6. #### Klepněte na klávesu [Změnit]

7. #### Kopírujete-li na vložený list A, klepněte na klávesu [Simplex] nebo [Oboustranná kopie].

   Vkládáte-li pouze vložený list A, vyberte možnost [Bez kopírování].
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   ###### Změna vloženého listu:

   Klepněte na klávesu [Zásobník] a vyberte zásobník, ve kterém jsou založeny vkládané listy.
   Vkládáte-li tabelační papír, můžete zhotovit kopii na jednotlivé listy tabelačního papíru. Klepněte na klávesu [Štítková Kopie] a nastavte šířku posunu obrázku. Nastavení kopie na tabelační papír je popsáno v části KOPÍROVÁNÍ NA LISTY TABELAČNÍHO PAPÍRU (ŠTÍTKOVÁ KOPIE).
   - Kopírujete-li na obě strany vloženého listu, nemůžete použít samolepky ani transparentní fólie. Lze vložit štítkový papír, pokud na něj nekopírujete.
   - Pokud je vložen zásobník, nelze kopírovat na vložený list.

8. #### Určete nastavení pro typy vložení B a K podle potřeby.

   Chcete-li určit nastavení pro kterýkoliv typ vkládání B až K, klepněte na klávesu „Vložený list“ v kroku 3 a poté klepněte na odpovídající kláves položky [Vkládání typu B] až [Vkládání typu K] a postupujte podle kroků 4 až 7.

9. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

10. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

    ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

    Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky